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Начин на представяне                                                                      1. Общи инструкции
■
Начин на представяне

	В тези инструкции за ползване ще откриете следните означения:
[image: image1.emf]

[image: image2]
[image: image3.wmf]  Съвет
Този знак ви показва съвет или информация, с която трябва да се съобразите, за да избегнете проблеми с функционирането на устройството.

[image: image4.emf]Книгата означава препратка към друг 

документ.

Стъпки

1. Номерираните стъпки описват действия – т.е. трябва да направите нещо. Например, ще прегледате менюто стъпка по стъпка и ще трябва да вкарате информация.

2. Последващите действия са номерирани последователно.

	Символи
*.  Звездата отбелязва специални характеристики / опции.
Забележка: Особено в случая с вариант ADR, някои функции са възможно само когато моторът на превозното средство е включен.

[image: image5.emf]Този знак оказва страница, на която можете да намерите допълнителна информация по темата.

Как е представено менюто

[image: image6.emf]
Светещите линии или символи на менюто, показани на дисплея, са дадени в курсив (1) в настоящите инструкции за ползване.

Определения

Водач 1 = Лицето, което кара превозното средство в момента или което ще кара превозното средство.

Водач 2 = Лицето, което не кара превозното средство.
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1. Общи инструкции                                                                         Работа с DTCO 1381
■
Работа с DTCO 1381

	[image: image771.emf]
[image: image772.emf]
[image: image7]

	[image: image773.emf]
· DTCO 1381 трябва да бъде инсталирано и промбирано от съответно оправомощено лице. Не поправяйте сами устройството или захранващите кабели.
· Не поставяйте други карти в отворите  за карти на устройството, като например кредитни карти, карти с релефен печат или метални карти. По този начин ще повредите отворите на DTCO 1381!
· Според нормативната база, с DTCO 1381 могат да се ползват само одобрени като вид хартиени ленти!

Използвайте само тези хартиени ленти, които се препоръчват от производителя (оригинална хартия за принтер Siemens VDO). Уверете се, че те имат знак за одобрение. 
· За подробно информация вижте „Хартиена лента” на страница 96.
· Не натискайте бутоните с остър или заострен предмет като автоматична писалка, химикалка и др.

· Когато почиствате устройството, не използвайте абразивни почистващи препарати и разтворители като разредител за боя или течности на петролна основа.

· Вижте „Грижа и поддръжка" на страница 94.
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Законови изисквания                                                                        1. Общи инструкции
■
Законови изисквания
	
[image: image8]
Законодателна основа
Ползването на тахографи към момента се регламентира от съответната валидна версия на Регламенти 3821/85 на ЕС и Регламенти 3820/85, както и от съответните национални закони. Те вменяват основните задължения и отговорности на водача и на притежателя на превозното средство (превозвач) 
Списъкът по-долу може да не изчерпателен, както и може да не е валиден от правна гледна точка. Целта му е да послужи само като ръководство!
	►   Задължения на водача
· Водачът трябва да осигури правилното ползване на тахографската карта и на самия тахограф. Например, трябва да се обърне внимание, че когато се променя показваното време, часовникът трябва да се настрои на съответното местно време. (фабричната настройка  е координирано универсално време – UTC. Официалното часово време в България е източноевропейското време, което се равнява на UTC + 2 часа, а лятното часово време в България се равнява на UTC + 3 часа.). 
[image: image9.emf]Вижте „Как да настроим часовника на местно време" на страница 62.
· Какво се прави при повреда на тахографа:
· Водачът трябва да отбележи на отделен лист или на обратната страна на хартиената лента информация за действията, които не се записват или не разпечатват правилно от тахографа! На листа трябва да се отбележи и лична информация.
[image: image10.emf]Вижте „Ръчно вписване на дейности” на страница 41.
· Ако превозното средство няма да се върне в базата на превозвача до една седмица, поправката на тахографа трябва да се извърши от оторизиран сервиз по пътя.
· По време на тахографски операции от смесен тип (ползване на превозни средства с аналогови [работещи с тахографски листове] и дигитални тахографи), трябва да се носят необходимите документи. [image: image11.emf]Вижте „Смяна на водача/превозното средство по време на работа” на страница 44.
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1. Общи инструкции                                                                        Законови изисквания
	· Ако картата на водача бъде загубена, открадната, повредена или ако тя не работи правилно, водачът трябва да разпечата с DCTO 1381 дневна информация в началото и в края на пътуването и да добави към нея своята лична информация. Ако е необходимо, съдържанието и другите работни времена трябва да бъдат поправени ръчно.

· Вижте „Ръчно вписване на дейности” на страница 41.
·  Ако картата на водача е повредена или не работи, тя трябва да бъде изпратена обратно на компетентните органи, а ако е изгубена, това трябва да бъде надлежно съобщено. Молба за издаване на нова карта се подава в срок до 7 календарни дена.
· Пътуване без карта на водача може да продължи до 15 календарни дена, или по-дълго, ако това е необходимо, за да може превозното средство да стигне до местонахождението на фирмата на превозвача.

· Информирайте незабавно компетентните органи за точната причина за подновяване, подмяна, или размяна на картата на водача от органите в друга държава-членка.
· След изтичане на срока на валидност на картата на водача, той трябва да продължи да я носи със себе си поне още седем календарни дена.
►   Задължения на превозвача

· При доставка на ново превозно средство да осигури незабавното калибриране на данните от страна на оторизиран сервиз, което да включва компетентна държава-членка и регистрационен номер на превозното средство.


	· Да осигури правилното използване на картата на превозвача. Да вкара данните на превозвача в началото на експлоатационния цикъл на превозното средство и да ги „отпише” след като той приключи.
· Да осигури достатъчно хартиени ленти от одобрен тип за превозното средство.

· Да контролира правилното функциониране на тахографа. Да спазва периодите, през които, според изискванията на законовата база, тахографът трябва да бъде проверяван. Да извършва периодични тестове (калибриране) поне веднъж на всеки две години.

· Да извлича данните от паметта на DTCO 1381 и от картите на водачите и да го съхранява според изискванията на закона.

· Да извършва калибриране и отстраняване на повреди само в оторизирани сервизи.

· Да контролира правилното ползване на тахографа от страна на водачите. Да проверява периодично времето за управление и спазването на почивките и да сравнява информацията с изискванията на закона.
►  Съхранение на разпечатаната информация

· Да предпази разпечатаната информация от повреда вследствие на силна светлина, пряка слънчева светлина, влаха или топлина (всичко, което може да я направи нечетлива).
· Лицето, което притежава превозното средство / фирмата-превозвач трябва да пазят разпечатаната информация поне две години.
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Работа с тахографски карти                                                             1. Общи инструкции
■
Работа с тахографски карти
	Притежателят на тахографска карта има правото да ползва DTCO 1381. Областите на действие и правата за  достъп са определени от закона.
· Вижте „Тахографски карти” на страница 83.

[image: image12]

[image: image13]
За да предотвратите загуба на информация, работете и съхранявайте внимателно своята тахографска карта и винаги спазвайте инструкциите на производителя на карти.
· Не огъвайте и не прегъвайте тахографската карта и я използвайте само по предназначение.

· Не използвайте повредени тахографски карти.

· Поддържайте повърхността й чиста, суха и я пазете от замърсяване с мазнини или бензин (винаги използвайте защитен калъф).
	· Пазете картата от директна слънчева светлина (не я оставяйте на инструменталното табло).

· Не оставайте картата в непосредствена близост до силни електромагнитни полета.
· Не използвайте карта с изтекъл срок на валидност. Подайте молба за нова тахографска карта навреме преди изтичането на валидността й.
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Първи стъпки при работа                                                                              2. Въведение
■
Първи стъпки при работа с устройството
	При DTCO 1381 за пръв път информацията за дейности на водача и за експлоатацията на превозното средство се съхраняват електронно както в памет, която е част от устройството, така и в персоналната карта на водача.
Новата „среда” и нормативните и законови изисквания разшириха обхвата на функциите в сравнение с този на аналоговите тахографи.

[image: image14.wmf] Следващият преглед ще ви покаже как да работите правилно с DTCO 1381. Подробните стъпки в работата със специалните функции са описани в отделните глави.

[image: image774.emf]
►   За превозвача
1. Регистрирайте своята фирма-превозвач в DTCO 1381. Поставете картата на превозвача в който и да е отвор за карта и следвайте указанията на менюто.
[image: image15.emf]За подробности, вижте „Поставяне на картата на превозвача" на страница 24.
2. Картата на превозвача ви дава право на достъп до запазените данни за фирмата-превозвач.
[image: image16.emf]За подробности, вижте „Функции на картата на превозвача" на страница 24.
3. В края на регистрацията извадете картата на превозвача.
[image: image17.emf]За подробности, вижте „Изваждане на картата на превозвача" на страница 27.

[image: image18.wmf] Картата не превозвача не трябва да се използва за управление на автомобила!
	►   За водача

1. Поставете картата на водача в отвора на устройството в началото на смяната (началото на работния ден) и следвайте указанията на менюто. 

[image: image19.emf]За подробности, вижте„Поставяне на картата на водача" на страница 30.
2. Можете да добавяте дейности с „Ръчно вписване”.
[image: image20.emf]За подробности, вижте„Поставяне на картата на водача" на страница 30.

3. Използвайте бутона за избор на дейност, за да настроите дейността, която искате да извършите в момента. Когато шофирате, DTCO 1381 автоматично превключва на време за управление [image: image21.emf]за водач 1. [image: image22.emf]За подробности, вижте „Настройване на дейностите" на страница 39.
4. Настройте време на дисплея спрямо настоящото местно време.

[image: image23.emf]За подробности вижте „Настройване на местно време" на страница 62.

Устройството DTCO 1381 е готово за работа!
5. Важно! По време на пауза или време за почивка, винаги настройвайте дейността на [image: image24.emf]. [image: image25.emf]За подробности, вижте „Настройване на дейностите” на стр. 39.
6. Възможните неизправности в устройството или системните компоненти ще се появят на дисплея. Обръщайте внимание на такива съобщения.

[image: image26.emf]За подробности, вижте„Когато се появи съобщение" на страница 68.
7. В края на смяната (края на работния ден) или при смяна на превозното средство, извадете своята карта на водача от устройството и следвайте указанията на менюто.
[image: image27.emf]За подробности, вижте„Изваждане на картата на водача" на страница 42.
8. Можете да покажете или да разпечатате дейности от предишни дни, както и запазени данни за събития и др. от функциите на менюто.

[image: image28.emf]За подробности, вижте„Как да извикате функциите на менюто" на страница 50.
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2. Въведение                                                                        Дисплей и работни елементи
■
Дисплей и работни елементи

[image: image29.emf]
	(1) Дисплей

(2) Водач 1 – клавиатура

(3) Отвор за карта 1
(4) Интерфейс за извличане на данни /интерфейс за калибриране
(5) Водач 2 - клавиатура
(6) Отвор за карта 2
	(7) Бутон за отключване на чекмеджето на принтера
(8) Режещо ръбче

(9) Бутон за управление на менюто
(а) Символ [image: image30.emf]за вариант ADR *.
 (ADR = европейско споразумение за наземен международен превоз на опасни стоки)



►   Кратко описание
	Дисплей (1)
В зависимост от работното състояние на превозното средство ще се появяват различни дисплеи или се показват данни.
[image: image31.emf]Вижте„Варианти на дисплея" на страница 18.
Водач 1 – клавиатура (2)
[image: image32.emf]  Бутон за избиране на дейност - водач 1

[image: image33.emf]  Бутон за изваждане на карта от отвор 1

	Отвор за карта 1 (3)
Водач 1, който ще управлява превозното средство в дадения момент, поставя своята карта в отвор 1.

Интерфейс за извличане на данни / интерфейс за калибриране

Интерфейсът за извличане на данни се намира под капак. Този интерфейс се активира само при поставяне на карта на превозвач, на сервизна или контролна карта.
[image: image34.emf]За подробности, вижте„Право на достъп до тахографски карти " на страница 85.
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Дисплей и работни елементи                                                                        2. Въведение
	Водач 2 – клавиатура (5)
[image: image35.emf]  Бутон за избиране на дейност - водач 2
[image: image36.emf]  Бутон за изваждане на карта от отвор 2
Отвор за карта 2 (6)
Водач 2, който не управлява превозното средство към дадения момент във времето, поставя своята карта на водача в отвор за карта 2 (дейност на екипажа).

Бутон за отключване на чекмеджето на принтера (7) 
Използвайте този бутон, за да отключите чекмеджето на принтера, например, когато искате да поставите хартиена лента.

Режещо ръбче (8) 

Можете да използвате режещото ръбче, за да откъснете разпечатаната от принтера информация.

Бутон за управление на менюто (9) 
Използвайте по следния начин бутона за управление на менюто, за да вкарвате данни, да ги показвате на дисплея или да ги принтирате:

[image: image37.emf] Използвайте „нагоре/надолу”, за да изберете желаната функции или селекция. (Можете да го направите като натиснете и задържите функционалния клавиш за автоматично повторение.)
[image: image38.emf]        Потвърдете или приемете избраната функция/селекция.

[image: image39.emf]      Излезте от менюто стъпка по стъпка или откажете вкарването на информация за страната.
[image: image40.emf]За подробности, вижте„Извикване на функциите на менюто" на страница 50.

	Вариант ADR* (a)

[image: image41.wmf] Някои функции, като поставянето и изваждането на тахографските карти, разпечатването или показването на данни са възможни само когато двигателят на превозното средство е включен!

Фабрична табела на тахографа
[image: image42.emf]
Фабрична табела
След като отворите чекмеджето на принтера, можете да видите фабричната табела на тахографа, която съдържа следната информация:

име и адрес на производителя, версия на устройството, сериен номер, година на производство, знак за изпитване и одобрение, официална пазарна версия.
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2. Въведение                                                                                     Варианти на дисплея
■
Варианти на дисплея

	Обща информация

Дисплеят се състои от пиктограми и текст, като езика се настройва автоматично по следния начин:
· Езикът се определя от картата на водача, която в момента е поставена в отвор за карта 1 /или от картата за водача, която последно е била поставяна в DTCO 1381.

· От тахографската карта с по-голяма”тежест”, като картата на превозвача или контролна карта.

Как да изберете езика

Като алтернатива на автоматичния избор на език, можете сами да зададете предпочитания от вас език.
[image: image43.emf]За подробности, вижте„Настройване на езика” на страница 51.

	►   Режим на готовност
[image: image44.emf]
Дисплей в режим на готовност

Когато е в работен режим [image: image45.emf], DTCO 1381 превключва в режим на готовност след около 5 минути, ако:
· двигателят на превозното средство е изключен;
· няма чакащо съобщение.

Заедно с часа (1) и работния режим (2), на дисплея се показват и  настроените дейности (3).

Показаната на дисплея информация изчезва след още 3 минути (времето може да се определи от клиента).
Режимът на готовност се прекратява, когато:
· включите двигателя на превозното средство;

· натиснете някой от клавишите;

· или когато DTCO 1381 даде съобщение за събитие или за неизправност.

►   Дисплей при включен двигател

[image: image46.emf]
Дисплей при включен двигател

Ако в отвор за карта 1 не е поставена карта на водача, горното съобщение (1) се появява за около 20 секунди, след което отново се показва стандартния дисплей (2).



17

Варианти на дисплея                                                                                     2. Въведение  

	►   Стандартен дисплей
[image: image47.emf]
Стандартен дисплей

В момента, в който превозното средство започне да се движи и не е показано съобщение на дисплея, автоматично се появява стандартния дисплей.

(1) Час, показва например настроеното местно време

(2) Символ за местно време [image: image48.emf]
ако е показан символа [image: image49.emf] = настроено местно време

без символ = координирано универсално време
[image: image50.emf]Вижте„Управление на часовото време" страница 92.
(3) Символ за режима на работа; например символът показва [image: image51.emf]работен режим. 

[image: image52.emf]За подробности, вижте„Режими на работа на DTCO 1381" на страница 82.
(4) Скорост

(5) Дейност, водач 1

(6) Символ за карта, водач 1

(7) Сумиращ брояч за изминато разстояние

(8) Символ за карта, водач 2

Символът за карта се показва на дисплея само ако тахографската карта, поставена в отвор за карта 2 е разчетена правилно от DTCO 1381.

(9) Дейност, водач 2

	►   Данни, показвани на дисплея по време на път
Натиснете който и да е клавиш на менюто, докато управлявате превозното средство и когато поставите картата на водача, на дисплея ще се появят следните показания за време.

[image: image53.emf]
Данни, показвани на дисплея по време на път
(1) Показания за време на водач 1

Период на управление на превозното средство [image: image54.emf] след 45-минутна почивка и ...
валидна почивка [image: image55.emf] (сумарен период на почивка, който включва всяка почивка с продължителност поне 15 минути).
(2) Показания за водач 2:

Количество време за настоящата дейност [image: image56.emf]
и продължителност на дейността.
[image: image57.wmf] Ако липсва карта на водача, се появят показанията за време, които са определени съответно за отвор за карта 1 и за отвор за карта 2.

Стандартният дисплей се появява отново след 10 секунди или след като натиснете някой от клавишите.
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2. Въведение                                                                                     Варианти на дисплея

	►   Данни, показвани на дисплея при спряло превозно средство
[image: image58.emf]
Данни за водач 1, показвани на дисплея

Когато превозното средство не се движи и е поставена карта на водача, можете да покажете на дисплея настоящите показания за време на водача като натиснете бутона за управление на менюто [image: image59.emf].
(1) Период на управление след последната почивка от 45 минути

(2) Сумарния период на валидните почивки с продължителност поне 15 минути

(3) Времето, през което е управлява превозно средство през последните две седмици

(4) Продължителност на зададената дейност

Ако натиснете още веднъж бутон [image: image60.emf], ще се покажат показанията за време на водач 2.

[image: image61.wmf] Ако липсва карта на водача, се появят показанията за време (с изключение на опция 3), които са определени съответно за отвор за карта 1 и за отвор за карта 2.

Чрез функциите на менюто можете да извикате и други данни,
[image: image62.emf]Вижте„Извикване на функциите на менюто" на страница 50.

	►   Как да изберете от менюто
[image: image63.emf]
Дисплей при избор от менюто
Възможните функции или варианти, които можете да изберете, са представени със светещи букви/символи на втория ред на дисплея, който показва менюто.
Използвайте бутоните [image: image64.emf], за да изберете желаната функция или вариант стъпка по стъпка и потвърдете с бутона [image: image65.emf].
►   Показване на съобщения

[image: image66.emf]
Показване на съобщение
Независимо от това кой дисплей се показва в момента и дали превозното средство се движи или е спряло, съобщенията се показват с приоритет.

(1) Комбинация от пиктограми

(2) Само текст при неизправност (или събитие)

(3) Запаметен код

[image: image67.emf]Вижте„Когато се появи съобщение" на страница 68.
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Специални дисплеи                                                                                       2. Въведение  

■
Специални дисплеи

	►   Неактивирано устройство 
[image: image68.emf]
Дисплей – неактивирано устройство
Ако DTCO 1381 още не е активирано като записващо устройство, на дисплея се символа [image: image69.emf] за „Неактивирано устройство”. DTCO 1381 няма да приеме нито една тахографска карта с изключение на сервизната карта.

[image: image775.emf]
►   Извън обхват

[image: image70.emf]
Дисплей – извън обхват

Превозното средство излиза извън обхвата на Регламентите и на дисплея се появява символ (1) [image: image71.emf]
Можете да настройте тази функция от менюто.

 [image: image72.emf]Вижте„Вкарайте Начало/Край” на страница 62.
	►   Трансфер с ферибот или влак
[image: image73.emf]
Дисплей, показван при трансфер с ферибот или влак.
Превозното средство е превозвано с ферибот или влак - символът за това е [image: image74.emf] (1).
[image: image75.emf]Вижте„Вкарайте Начало на ферибот/влак” на страница 62.
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	►   Поведение при нисък волтаж

[image: image76.emf]
Дисплей – подаваният към устройството волтаж е твърде нисък
Ако подаваният към DTCO 1381 е твърде нисък, ще бъде показана следната индикация за това:

Случай 1: Символи за работен режим [image: image77.emf]и за нисък волтаж [image: image78.emf](1)
DTCO 1381 продължава да съхранява информация за извършваните дейности. Функциите разпечатване или показване на данни, както и поставяне и изваждане на тахографски данни не са възможни!
Случай 2: Символ за нисък волтаж [image: image79.emf](2)
В този случай има прекъсване на захранването. DTCO 1381 не може да изпълни функцията си на записващо устройство! Дейностите, извършвани от водача, не се записват.

На дисплея не се показва:

· символ за режима на работа;

· скоростта;

· символите за поставена карта/карти и тези за зададените дейности.
Дисплей – извън обхват

Превозното средство излиза извън обхвата на Регламентите и на дисплея се появява символ (1) [image: image80.emf]
Можете да настройте тази функция от менюто.

 [image: image81.emf]Вижте„Вкарайте Начало/Край” на страница 62.
	►   Дисплей след нисък волтаж или прекъсване на захранването
[image: image82.emf]
Дисплей, който показва съобщение за прекъсване на захранването
В момента, в който отново се подава необходимото захранване, на дисплея за около 5 секунди се появява версията на операционния софтуер и след това DTCO 1381 показва съобщение за прекъсване на захранването.
[image: image776.emf]
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Режим „Превозвач”
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Функции на картата на превозвача                                               3.Режим „Превозвач” 
	■   Функции на картата на превозвача
Картата на превозвача идентифицира фирмата-превозвач и когато бъде поставена за пръв път в устройството, регистрира превозвача в DTCO 1381. 

Когато поставите картата на превозвача в устройството, имате право:
· да вкарате данните на превозвача и да ги „отпишете” когато ползвате DTCO 1381;
· на достъп до данни, записани в паметта на устройството, и в частност данни, които са предназначени за този превозвач;

· на достъп до данни, съхранявани в картата на водача, която е поставена в устройството;

· да показвате на дисплея, да разпечатвате или да изтегляте данни чрез интерфейса за изтегляне на данни.
[image: image777.emf]
[image: image83.wmf]Картата на превозвача е предназначена само за управление на данните му и не трябва да се ползва за управление на превозно средство!
Ако картата на превозвача бъде използвана за управление на превозното средство, на дисплея ще се появи съобщение и това събитие ще бъде запазено в паметта на DTCO 1381.


	■   Поставяне на картата на превозвача
[image: image84.emf]
Поставете картата на превозвача
►   Включете двигателя на превозното средство. (Изисква се само за вариант ADR*.)
1. Поставете картата на превозвача (чипът трябва да сочи нагоре, а стрелката  - напред) в който и да е отвор за карта.
Последващата процедура се указва от менюто.

[image: image85.wmf]Картата на превозвача има по-голяма „тежест” от картата на водача и определя езика на дисплея.
Като алтернатива, можете сами да зададете предпочитания език.

[image: image86.emf]Вижте„Настройване на езика” на страница 51.
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3.Режим „Превозвач”                                             Поставяне на картата на превозвача
►  Ръководство за менюто след поставяне на картата на превозвача

	Стъпка / меню, показано на дисплея
	Обяснение / значение


	1.
	[image: image87.emf]
	Текст за поздрав, настроеното местно време (12:50:00) и координираното универсално време (10:50:00 UTC) се появяват за около 3 секунди.

	2.
	[image: image88.emf]
	Появява се името на превозвача. Графиката под него показва как напредва разчитането на картата на превозвача.

	3.
	[image: image89.emf]
или
[image: image90.emf]
	Ако картата на превозвача се поставя за първи път, данните на превозвача се регистрират автоматично в DTCO 1381.
Функцията за регистриране на превозвача е активирана. По този начин се гарантира защита на данните на дадения превозвач!

	4.
	[image: image91.emf]
	Устройството продължава да разчита картата на превозвача.

	5.
	[image: image92.emf]
	След като картата е разчетена, се появява стандартния дисплей.
DTCO 1381 е в режим „Превозвач” - символ [image: image93.emf] (1).



	►  Функции на менюто в режим "Превозвач"

По принцип следвайте същата процедура, както когато се предвижвате през функциите на менюто:

[image: image94.emf]Вижте„Извикване на функциите на менюто” на страница 50.
Имайте предвид, че ако картата на превозвача е поставена в отвор за карта 2, всички основни менюта, свързани с отвор 2, остават блокирани. В този случай можете да показвате на дисплея, да разпечатвате или да изтегляте данни само от картата на водача, поставена в отвор за карта 1.
[image: image95.emf]Вижте„Преглед на структурата на менюто” на страница 55.
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Подготовка за изтегляне на данни                                                3.Режим „Превозвач” 
■   Подготовка за изтегляне на данни
	Изтеглянето на данни от паметта на устройството се препоръчва в следните ситуации:

· Продажба на превозното средство;

· Прекратяване експлоатацията на превозното средство;
· Подмяна на дефектно DTCO 1381. 

[image: image778.emf]
Идентификация на данни

Преди да бъдат изтеглени данните, DTCO 1381 означава копираните данни с дигитален подпис (идентификация). С помощта на този подпис, данните могат да бъдат свързани с конкретното DTCO 1381 и това позволява да бъде проверено дали са изчерпателни и автентични.

	► Свързване към интерфейса за изтегляне на данни
[image: image96.emf]
Свързване към интерфейса за изтегляне на данни
[image: image97.wmf]Данните могат да бъдат изтеглени само когато в тахографа е поставена картата на превозвача!

1. Отворете капачето (1) надясно.
2. Свържете с кабела за изтегляне на данни (3) интерфейса за изтегляне на данни (2) и лаптопа (4).
3. Стартирайте четящия софтуер.

При изтегляне, данните от паметта на устройството и от картата на водача ще бъдат само копирани (а не изтрити). 

[image: image98.emf]За подробна информация за четящия софтуер, моля вижте съответната документация.
4. След като данните са прочетени, не забравяйте да затворите капачето (1).
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3.Режим „Превозвач”                                            Изваждане на картата на превозвача

■   Изваждане на картата на превозвача

	[image: image99.wmf]Можете да извадите картата на превозвача от отвора за поставяне на карти само при спряло превозно средство! 

[image: image100.emf]
Поискайте изваждане на картата на превозвача

1. Включете двигателя на превозното средство. 
(Изисква се само за вариант ADR *.)

2. Натиснете бутона за изваждане [image: image101.emf]към съответния отвор за карта, в който сте поставили картата на превозвача.

Последващата процедура се указва от менюто.
[image: image102.emf]Вижте„Ръководство за менюто след като картата на превозвача бъде поискана” на страница 28.

	[image: image103.wmf]Моля, имайте предвид: Изваждането на карта от отвор за карта 2 се блокира, ако чекмеджето на принтера е отворено! В такъв случай на дисплея се появява следното работно съобщение. 

[image: image104.emf]
Изваждането на картата започва веднага след като затворите чекмеджето на принтера.
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Изваждане на картата на превозвача                                            3.Режим „Превозвач” 

►  Ръководство за менюто след като картата на превозвача бъде поискана

	Стъпка / меню, показано на дисплея
	Обяснение / значение


	1.
	[image: image105.emf]
	Показва се името на превозвача. Графиката под него показва, че DTCO 1381 прехвърля данни към картата на превозвача.

	2.
	[image: image106.emf]
	Превозвачът не се „отписва”
· Изберете “No” и потвърдете с бутон [image: image107.emf].
На дисплея ще се появи показаното в 3 съобщение.

„Отписване” на превозвача
· Изберете “Yes” и потвърдете с бутон [image: image108.emf].
Функцията за регистриране на данните на превозвача е деактивирана. Запазените данни на вашата фирма-превозвач остават, но другите превозвачи нямат достъп до тях!

	3.
	[image: image109.emf]
	Данните продължават да се записват на картата на превозвача.

	4.
	[image: image110.emf]

	Картата на превозвача е извадена; появява се стандартният дисплей.
DTCO 1381 отново е в работен режим, както показва символът [image: image111.emf](1).
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Работен режим

Поставяне на картата / картите на водача

Настройване на дейностите
Изваждане на картата / картите на водача
Смяна на водача / превозното средство по време на работа
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4.Работен режим                                       Поставяне на картата / картите на водача                                               
■   Поставяне на картата / картите на водача
	[image: image779.emf]
Възможно е поставите картата на водача в устройството, когато автомобилът е в движение, но това ще бъде показано като събитие и запазено като информация във вашата карта на водача, както и в DTCO 1381!

[image: image112.emf]Вижте„Преглед на събития” на страница 70.

1. Включете двигателя на автомобила. (Изисква се само за вариант ADR *.)
Ако след като двигателят е включен, в отвор за карта 1 не бъде открита карта на водача, ще бъдете помолен да я поставите!

[image: image113.emf]Вижте„Дисплей при включен двигател” на страница 17.

[image: image114.emf]
Работно съобщение: Липсва карта на водача в отвор 1.
	2. Водач 1, който ще управлява превозното средство, поставя пръв своята карта (чипът трябва да сочи нагоре, а стрелката  - напред) в отвор за карта 1.
Последващата процедура се указва от менюто.

[image: image115.emf]Вижте„Ръководство за менюто след поставяне на картата на водача” на страница 31.

3. След като бъде разчетена картата на водача на водач 1, водач 2 поставя своята карта в отвор за карта 2.
[image: image116.wmf]Изчакайте появата на стандартния дисплей преди да поставите следващата карта. В противен случай процедурата за вкарването на данните на поставената преди това карта на водача ще бъде прекъсната!
[image: image117.emf]Вижте„Прекъсване на процедурата за вкарване на данни” на страница 38.

Забележка

Процедурите на менюто за водач 1 и водач 2 са еднакви. Ръководството за менюто се изписва на езика, който е запазен в картата на водача. Като алтернатива, можете сами да настроите предпочитания език.
[image: image118.emf]Вижте„Настройване на езика” на страница 51.

[image: image119.wmf]В режим на работа, в който превозното средство се управлява само от един водач, отвор за карта 2 остава празен!
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4.Работен режим                                           Поставяне на картата / картите  на водача

►  Ръководство за менюто след поставяне на картата на водача

	Стъпка / меню, показано на дисплея
	Обяснение / значение

	Използвайте бутоните [image: image120.emf] или [image: image121.emf], за да изберете желаната функция и потвърдете своя избор с бутона [image: image122.emf].
[image: image123.emf]Вижте„Искане за вкарване на информация ” на страница 38.

Използвайте бутоните [image: image124.emf] или [image: image125.emf], за да изберете желаната функция и потвърдете своя избор с бутона [image: image126.emf].

[image: image127.emf]Вижте„Избор на държава” на страница 38.



	1.
	[image: image128.emf]
	Текст за поздрав, настроеното местно време (4 следобед) и координираното универсално време (2 следобед UTC) се появяват за около 3 секунди.
	

	2.
	[image: image129.emf]
	Появява се фамилното име на водача. Графиката под него показва как напредва разчитането на картата на водача.

	

	3.
	[image: image130.emf]

	За около 4 секунди на дисплея се показват датата и часа (UTC) на последното изваждане на картата.
	

	4.
	[image: image131.emf]
	Ако не искате да добавяте дейности:
· Изберете “No” и потвърдете.
Ако искате да добавите дейности:
· Изберете “Yes” и потвърдете.
[image: image132.emf]Вижте„Ръчно вписване на информация” на страница 32.


	

	5.
	[image: image133.emf]

	· В началото на смяната изберете държава и потвърдете.
· Можете да прекратите вкарването на държава с бутон[image: image134.emf]. Появява се стандартния дисплей, стъпка 7.


	

	6.
	[image: image135.emf]
	Тахографът може автоматично да поиска от вас да зададете регион:
· Изберете и потвърдете региона..


	


[image: image136.emf]
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Поставяне на картата / картите  на водача                                            4.Работен режим 

	Стъпка / меню, показано на дисплея
	Обяснение / значение

	Ако символа за карта не е показан на дисплея, в момента нямате достъп до следните функции:
· Извикване на функциите на менюто.

· Изкарване на тахографска карта.

[image: image137.emf]Вижте„Разчитане на картата на водача” на страница 38.



	7.
	[image: image138.emf]
	Появява се стандартният дисплей. Символът за карта се появява само ако данните от картата на водача са били разчетени напълно. Символите, които са показани преди това, имат следното значение:
[image: image139.emf] Картата на водача е поставена в отвора.
[image: image140.emf]Можете да започнете пътуването, съответните данни са прочетени.

	


	►  Ръчно вписване на информация
Ръчното вписване на информация ви дава възможност да впишете допълнителни дейности на картата на водача. Следната информация може да бъде вписана всеки път след като поставите картата на водача:

· Можете да продължите работната смяна и да впишете информация на картата на водача за дейностите, които са били извършени между изваждането и поставянето на картата - вижте пример 1 на страница 33.
· Можете да продължите работната смяна, да я приключите или да зададете дейност към работната смяна, вижте пример 2 на страница 35.

	[image: image780.emf]



32

4.Работен режим                                           Поставяне на картата / картите  на водача

►  Продължаване на работната смяна
	Стъпка / меню, показано на дисплея
	Обяснение / значение

	

	1.
	[image: image141.emf]
	Текст за поздрав, настроеното местно време (03:20) и координираното универсално време (1:20 UTC) се появяват за около 3 секунди.


	Пример 1 
Изваждане (22.10.03)   Поставяне (23.10.03)
[image: image142.emf]
Вписване на дейности

	2.
	[image: image143.emf]
	Появява се фамилното име на водача. Графиката под него показва как напредва разчитането на картата на водача.


	Използвайте бутоните [image: image144.emf] или [image: image145.emf], за да изберете желаната функция и потвърдете своя избор с бутона [image: image146.emf].

[image: image147.emf]Вижте„Искане за вкарване на информация ” на страница 38.

Като алтернатива, можете да настройте дейностите със съответните бутони за задаване на дейност [image: image148.emf]или [image: image149.emf].


	3.
	[image: image150.emf]

	За около 4 секунди на дисплея се показват датата и часа (UTC) на последното изваждане на картата.
	

	4.
	[image: image151.emf]
	· Изберете “Yes” и потвърдете вписването на дейности.

	

	5.
	[image: image152.emf]

	· Ако искате да продължите тази работна смяна, изберете “No” и потвърдете.

	

	6.
	[image: image153.emf]
	Използвайте бутон [image: image154.emf], за да зададете желаното време, и след това потвърдете избора си.

	

	7.
	[image: image155.emf]
	Настройте желаната дейност [image: image156.emf]и потвърдете.
	


[image: image157.emf]
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Поставяне на картата / картите  на водача                                            4.Работен режим 

	Стъпка / меню, показано на дисплея
	Обяснение / значение

	Ако символа за карта не е показан на дисплея, в момента нямате достъп до следните функции:

· Извикване на функциите на менюто.

· Изкарване на тахографска карта.

[image: image158.emf]Вижте„Разчитане на картата на водача” на страница 38.



	8.
	[image: image159.emf]
	· Работната смяна продължава: изберете “No” и потвърдете.

	

	9.
	[image: image160.emf]
	· Използвайте бутон [image: image161.emf], за да зададете желаното време и след това го потвърдете.
	

	10.
	[image: image162.emf]

	· Настройте желаната дейност  [image: image163.emf]и потвърдете.
	

	11.
	[image: image164.emf]
	· Приемете вписаната информация: Изберете “Yes” и потвърдете
или

· Изберете “No” и се върнете на стъпка 4. Можете да повторите вписването на информация.
	

	12
	[image: image165.emf]

	Появява се стандартния дисплей. Символът за карта е показан само ако данните от картата на водача са били напълно разчетени. Символите, които са показани преди това, имат следното значение:
[image: image166.emf] Картата на водача е поставена в отвора.

[image: image167.emf]Можете да започнете пътуването, съответните данни са прочетени.
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4.Работен режим                                           Поставяне на картата / картите  на водача

►  Задаване на дейности към смяната
	Стъпка / меню, показано на дисплея
	Обяснение / значение

	

	1.
	[image: image168.emf]

	Текст за поздрав, настроеното местно време (15:00) и координираното универсално време (14:00 UTC) се появяват за около 3 секунди.

Забележка: В този случай местното време е настроено спрямо края на лятното часово време в периода между "Последно изваждане на картата" и "Поставяне" на картата на водача.

	Пример 2 
Изваждане (22.10.03)        Поставяне (23.10.03)
[image: image781.emf][image: image782.emf][image: image783.emf][image: image784.emf][image: image169.emf]
[image: image785.emf]                       

	2.
	[image: image170.emf]
	Появява се фамилното име на водача. Графиката под него показва как напредва разчитането на картата на водача.


	Използвайте бутоните [image: image171.emf] или [image: image172.emf], за да изберете желаната функция и потвърдете своя избор с бутона [image: image173.emf].

[image: image174.emf]Вижте„Искане за вкарване на информация ” на страница 38.

Като алтернатива, можете да настройте дейностите със съответните бутони за задаване на дейност [image: image175.emf]или [image: image176.emf].

	3.
	[image: image177.emf]

	За около 4 секунди на дисплея се показват датата и часа (UTC) на последното изваждане на картата.
	

	4.
	[image: image178.emf]
	· Изберете “Yes” и потвърдете вписването на дейности.

	

	5.
	[image: image179.emf]
	· Ако искате да продължите тази работна смяна, изберете “No” и потвърдете.

	

	6.
	[image: image180.emf]
	Използвайте бутон [image: image181.emf], за да зададете желаното време, и след това потвърдете избора си.


	

	7.
	[image: image182.emf]
	Настройте желаната дейност [image: image183.emf]и потвърдете.
	

	8.
	[image: image184.emf]
	· Предишната работна смяна е свършила. Изберете “Yes” и потвърдете.

	


[image: image185.emf]
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Поставяне на картата / картите  на водача                                            4.Работен режим 

	Стъпка / меню, показано на дисплея
	Обяснение / значение

	[image: image186.emf]Вижте„Избор на държава” на страница 38.

Ако е необходимо, след като влезете в дадена държава, устройството може да поиска от вас да зададете региона.



	9.
	[image: image187.emf]
	· Изберете държава в края на смяната и потвърдете края на смяната с бутон [image: image188.emf].
· Можете да прескочите задаването на държава с бутон [image: image189.emf]. 

	

	10.
	[image: image190.emf]

	· Използвайте бутон [image: image191.emf], за да настроите началото на новата смяна; потвърдете.
· Можете да прескочите задаването на държава с бутон [image: image192.emf]. 

	

	11.
	[image: image193.emf]
	· Изберете държава в началото на смяната и потвърдете.
· Можете да прескочите задаването на държава с бутон [image: image194.emf]. 

	

	12.
	[image: image195.emf]
	· Използвайте бутон [image: image196.emf], за да зададете желаното време на завършената дейност и след това потвърдете избора си.

	

	13.
	[image: image197.emf]
	· Настройте желаната дейност [image: image198.emf]и потвърдете.
	

	14.
	[image: image199.emf]
	· Използвайте бутон [image: image200.emf], за да зададете желаното време на допълнителната дейност и след това потвърдете избора си.

	

	15.
	[image: image201.emf]
	· Настройте желаната дейност[image: image202.emf] и потвърдете.
	

	16.
	[image: image203.emf]
	· Приемете вписаната информация: Изберете “Yes” и потвърдете 
или
· Изберете “No” и се върнете на стъпка 4. Можете да повторите вписването на информация.
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	Стъпка / меню, показано на дисплея
	Обяснение / значение
	Ако символа за карта не е показан на дисплея, в момента нямате достъп до следните функции:

· Извикване на функциите на менюто.

· Изкарване на тахографска карта.

[image: image204.emf]Вижте„Разчитане на картата на водача” на страница 38.



	17.
	[image: image205.emf]
	Появява се стандартният дисплей. Символът за карта се появява само ако данните от картата на водача са били разчетени напълно. Символите, които са показани преди това, имат следното значение:

[image: image206.emf] Картата на водача е поставена в отвора.

[image: image207.emf]Можете да започнете пътуването, съответните данни са прочетени.
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►  Какво трябва да знаете, когато попълвате информация

	Искане за вкарване на информация
Ако по време на процедурата за вкарване на информация не бъде вписана информация, след около 30 секунди се появява следния дисплей: 

[image: image208.emf]
Ако до 30 секунди след появата на съобщението натиснете бутон [image: image209.emf], можете да продължите да вкарвате информация. В противен случай картата на водача ще бъде напълно разчетена и ще се появи стандартния дисплей.

DTCO 1381 запазва всичката информация, която вече е била потвърдена с бутон [image: image210.emf].

Избор на държава

Държавата, която е била избрана последна, се появява като първа в списъка. Като натискате бутоните [image: image211.emf], на дисплея ще се появят последните четири държави, които са били зададени.
· Символ: двоеточие пред символа на държавата [image: image212.emf].
Можете да направите последващ избор по азбучен ред, като започнете от буква "А":
· като ползвате бутон [image: image213.emf] , като редът е А, Z, Y, X, W, … и така нататък ,
· като ползвате бутон [image: image214.emf] , като редът е А, B, C, D, E, … и така нататък .
[image: image215.emf]Вижте„Символи на държави” на страница 101.

Ако натиснете и задържите бутон [image: image216.emf] или [image: image217.emf], това ще ускори избора (функция за автоматично повтаряне).

	Прекъсване на процедурата за вкарване на данни
DTCO 1381 ще прекрати процедурата за вкарване на данни в следните случаи:

· При започване на пътуването
· При поставяне на втора карта на водача.

И в двете ситуации картата на водача ще бъде напълно прочетена. DTCO 1381 запазва всичката информация, която вече е била потвърдена с бутон [image: image218.emf].
Разчитане на картата на водача
[image: image219.wmf]Докато картата на водача се разчита, нямате достъп до някои от функциите на DTCO 1381. 
Ако натиснете бутон за избор от менюто или бутона за изкарване на карта, на дисплея ще се появи следното съобщение:
[image: image220.emf]
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■ Настройване на дейностите
	►Ръчни настройки
[image: image221.wmf] Водачът настройва дейността си спрямо настоящата дейност.

Дейностите могат да бъдат настроени само ако превозното средство не в движение! 

[image: image222.emf]
1. Водач 1 натиска бутон [image: image223.emf].

Продължете да натискате бутона, докато на дисплея се появи желаната функция  [image: image224.emf] (1).
2. Водач 2 натиска бутон [image: image225.emf].

►Автоматични настройки

Докато управлявате автомобила, DTCO 1381 автоматично превключва на следните дейности:
[image: image226.emf]
· за водач 1 – дейност [image: image227.emf] (1).
· за водач 2 – дейност [image: image228.emf] (2).
	Независимо от това кои дейности са били зададени преди да започне пътуването, когато превозното средство спре, DTCO 1381 превключва автоматично на следните дейности:
[image: image229.emf]
· за водач 1 – дейност [image: image230.emf] (3).
· за водач 2 – дейност  [image: image231.emf] (4).
[image: image786.emf]
Преглед на дейностите

[image: image232.emf]= Време за управление на автомобила (включва се автоматично по време на пътуване)
[image: image233.emf]= Други работни периоди
[image: image234.emf]= Разположение (период на изчакване, период, в който има втори водач, водач 2 спи - период, прекаран в кабината по време на пътуване)
[image: image235.emf]= Време за почивка или период за отдих


39
Настройване на дейностите                                                                    4.Работен режим                                                                    

	►Контролиране на дейностите
Когато автомобилът спре, съхраняването на дейност зависи от това дали водачът ще продължи да шофира или ще избере друга дейност.

Запазване на информация на дейностите след като автомобилът е спрял

Ако водача зададе друга дейност, като например [image: image236.emf], до две минути, DTCO 1381 ще запази зададената дейност като започваща от момента, в който автомобилът е спрял. Вижте пример 1.
Пример 1

[image: image237.emf]
Поведение на паметта на DTCO 1381

	Запазване на информация за дейности при пътуване с прекъсване
DTCO 1381 запазва всички дейности всяка минута, като началото на периода на управление на превозното средство е настроен да започва на кръгла минута.
Примери 2 и 3 ви показват как DTCO 1381 запазва информация за периодите на управление при пътувания с прекъсване. 
Пример 2

[image: image238.emf]
Ако спрете автомобила за период под 2 минути, DTCO 1381 запазва информация за този период като за период на управление на превозното средство.

Пример 3

[image: image239.emf]
Ако спрете за период, по-дълъг от две минути, DTCO 1381 запазва информация за този период като за работен период.
[image: image787.emf]
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	►Ръчно вписване на дейности
Според Директивата, вие (като водач) сте задължен да отбелязвате дейностите, като ги вписвате ръчно в следните случаи:
· Когато тахографът DTCO 1381 е неизправен.
· Ако картата на водача бъде загубена, открадната, повредена или ако тя не работи правилно, водачът трябва да разпечата с DCTO 1381 дневна информация в началото и в края на пътуването и да добави към нея своята лична информация. Ако е необходимо, съдържанието и другите работни времена трябва да бъдат поправени ръчно.
Обратната страна на хартиената лента може да бъде ползвана за ръчно вписване на вашите дейности (2) и за попълване на лична информация в разпечатката (1).
[image: image240.emf]
Ръчно вписване на дейности

	Лична информация
[image: image241.emf]
Име и фамилия

Номер на картата на водача или на свидетелството за управление

Регистрационен номер на ППС

Местоположение в началото на смяната

Местоположение в края на смяната

Показания на километражния брояч в края на смяната

Показания на километражния брояч в началото на смяната

Изминати километри

Дата

Личен подпис
[image: image788.emf]
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■   Изваждане на картата / картите на водача
	[image: image242.wmf]По принцип, картата на водача може да остане в отвора за карти в края на работната смяна. Въпреки това е най-добре да извадите картата на водача от DTCO 1381, за да предотвратите неправилна употреба!

[image: image789.emf]
[image: image243.wmf]Може да извадите картата на водача от отвора за карти само при спряло превозно средство!

[image: image244.emf]
Поискване на картата на водача

1. Включете двигателя на автомобила. (Изисква се само за вариант ADR *.)
2. Въведете съответната дейност; например [image: image245.emf] в края на работната смяна  

3. Натиснете бутона за изваждане [image: image246.emf]към отвор за карта 1 или 2.

Последващата процедура се ръководи от менюто.

[image: image247.emf]Вижте„Ръководство за менюто след изваждане на картата на водача” на страница 43.
	[image: image248.wmf] Моля, имайте предвид: Изваждането на карта от отвор за карта 2 се блокира, ако чекмеджето на принтера е отворено! В такъв случай на дисплея се появява следното работно съобщение..

[image: image249.emf]
Изваждането на картата започва веднага след като затворите чекмеджето на принтера.
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     Изваждане на картата / картите  на водача

►  Ръководство за менюто след изваждане на картата на водача

	Стъпка / меню, показано на дисплея
	Обяснение / значение

	Процедурите за водач 1 и водач 2 са еднакви.
Използвайте бутоните [image: image250.emf] или [image: image251.emf], за да изберете държавата и потвърдете избора си с бутона [image: image252.emf].

Ако е нужно, може да бъдете помолени да въведете региона, след като сте въвели държавата.

	1.
	[image: image253.emf]
	Появява се фамилното име на водача. Графиката под него показва, че DTCO 1381 прехвърля данни към картата на водача.
	

	2.
	[image: image254.emf]
	· Изберете държава в края на смяната и потвърдете.
· Или може да прескочите въвеждането на държава с бутона [image: image255.emf].
	

	3.
	[image: image256.emf]

	Тахографът продължава да записва информация на картата на водача
	

	4.
	[image: image257.emf]
	· Ако ви трябва разпечатка, изберете „Yes” и потвърдете.
· Ако не ви трябва разпечатка, изберете „No” и потвърдете.
	

	5.
	[image: image258.emf]

	Когато функцията е избрана, на дисплея се появя съобщение за продължаване на действието.

	

	6.
	[image: image259.emf]
	Тахографът продължава да записва информация на картата на водача.


	

	7.
	[image: image260.emf]
	Картата на водача е извадена; появява се стандартният дисплей.
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Смяна на водача / превозното средство по време на работа 
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■   Смяна на водача / превозното средство по време на работа
	[image: image261.emf]
Размяна на картата / картите на водача

Случай 1:

Екипажът си разменя позициите, водач 2 става водач 1
1. Извадете картите на водачите от съответните отвори за карти и ги разменете, като ги поставите в другия отвор за карти.

Водач 2 (сега водач 1) поставя пръв своята карта в отвор за карти 1, а водач 1 (сега водач 2) поставя своята карта в отвор за карти 2.

► Задайте желаната дейност.
Новият водач 1 натиска бутон [image: image262.emf], а водач 2  натиска бутон [image: image263.emf]
Случай 2:

Водач 1 или водач 2 напуска превозното средство
1. Водачът, който напуска превозното средство, изважда своята карта на водач, ако е необходимо прави дневна разпечатка, и изважда картата на водача от DTCO 1381.

Дневната разпечатка е необходима, в случай че следващото пътуване ще е в превозно средство с аналогов тахограф (работа с различни тахографи, вижте следващата страница).
2. Новият водач 1 поставя пръв своята карта в отвора за карти 1.

Или:

Новият водач 2 поставя своята карта в отвора за карти 2.


	Случай 3:

Водач 1 и водач 2 напускат превозното средство
1. И двамата водачи правят дневните си разпечатки и изваждат картите си от DTCO 1381.
2. Новият екипаж на превозното средство поставя в отворите своите карти на водачи в зависимост от функциите на членовете на екипажа (водач 1 или водач 2).
Случай 4 – Работа с различни тахографи:
Използване на превозно средство с различни видове тахографи
· Например, работа с аналогови тахографи като KTCO 1318, FTCO 1319 и MTCO 1324.

       или
· Дигитални тахографи с карти на водач според Регламент на ЕС (ЕИО) номер 3821/85, приложение I B, напр. DTCO 1381.

По време на проверка, водачът трябва да може да представи следните документи за настоящата седмица и за последните 15 дни:

· Карта на водача (1),

· Съответните дневни разпечатки от дигиталния тахограф (2),

· Графиките с данни (3) и ако е нужно, ръчно вписана информация, свързана с дейностите.
[image: image264.emf]
[image: image790.emf]
Забележка страница 51.
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Поставяне на хартиена лента

Разпечатване на данни
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Поставяне на хартиена лента                                                           5. Работа с принтера
■
Поставяне на хартиена лента

	[image: image265.wmf]Моля, имайте предвид!
            Използвайте (поръчвайте) само хартиени ленти (оригинална принтерна хартия Сименс VDO) върху които се виждат следните означения: 

· Вид на тахографа (DTCO 1381) със знак за одобрение[image: image266.emf]
· и знаци за одобрение [image: image267.emf] или[image: image268.emf].

[image: image269.emf]
Натиснете бутона за отключване

1. Натиснете бутона за отключване. Отваря се чекмеджето на принтера. 
[image: image791.emf]

	[image: image270.emf]
Поставете хартиената лента

2. Поставете нова хартиена лента, както е показано на изображението по-горе.
[image: image271.wmf] Уверете се, че хартиената лента не се задръства в чекмеджето на принтера и че началото на хартията (1) излиза извън ръба на чекмеджето на принтера!

3. Затворете чекмеджето на принтера. Принтерът автоматично ще започне да подава хартията напред.

[image: image792.emf]
4. Принтерът е готов за работа.

Може да стартирате разпечатка или ако разпечатката е прекъсната (в края на хартиената лента, тя) ще бъде продължена автоматично.
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■
Разпечатване на данни

	► Как да започнете да разпечатвате
[image: image272.wmf]  Можете да разпечатвате само когато:
· автомобилът е спрял и двигателят е включен (изисква се само за вариант ADR *);
· чекмеджето на принтера е затворено и вътре е вкарана хартиена лента;

· няма неизправности, които биха попречили на разпечатването.

[image: image273.emf]
1. Или менюто ще ви насочи към разпечатване на дневната разпечатка след "Извадете картата на водача" (1), или можете да поискате съответната разпечатка чрез менюто (2).
[image: image274.emf]Виж “Извикване на функциите на менюто” на страница 50.
2. Потвърдете менюто на дисплея с бутона [image: image275.emf]и разпечатването ще започне.

3. Изчакайте, докато разпечатването завърши.

[image: image276.emf]
   Откъснете разпечатката от хартиената лента
	4. Издърпайте разпечатката нагоре и надолу през режещото ръбче и след това я откъснете от хартиената лента.

5. Разпечатката трябва да бъде пазена чиста и да бъде защитена от замърсяване, силна светлина и пряка слънчева светлина.

► Как да откажете разпечатването
1. По време на разпечатването натиснете бутон [image: image277.emf]и на дисплея ще се появи следния въпрос.

[image: image278.emf]
2. Използвайте бутоните [image: image279.emf], за да изберете функциите, след което потвърдете своя избор с бутон [image: image280.emf]. Разпечатването ще бъде отказано или ще бъде продължено.
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	► Какво трябва да знаете, когато разпечатвате 

· Ако смяната е започнала преди 00:00 UTC (координирано универсално време) след „Извадете картата на водача”, DTCO 1381 ще разпечата автоматично дневните стойности за предходния и настоящия ден. 
· Малко преди да свърши хартиената лента ще видите цветен знак (1) върху задната страна на разпечатката.

· Когато хартиената лента свърши, ще видите следното съобщение. 

[image: image281.emf]
· След като поставите нова хартиена лента, DTCO 1381 ще продължи да разпечатва автоматично. Ще се появи отметка на последния ред (2) на първата разпечатка и на първия ред (3) на втората разпечатка.

[image: image282.emf]
Продължаване на разпечатката след свършване на хартиената лента

1. Цветен знак (от задната страна)

2. Край на разпечатката

3. Продължаване на разпечатката

  
	► Какво да правите при задръстване с хартия

Ако разпечатката не е откъсната правилно, хартията може да се задръсти и да попречи на следващата разпечатка да излезе през отвора за хартията.

1. Отворете чекмеджето на принтера. 

[image: image283.emf]Виж “Поставяне на хартиена лента” на страница 46.

2. Откъснете смачканата хартия от лентата и отстранете евентуално заседналите парчета хартия от чекмеджето на принтера.

3. Поставете хартиената лента отново и затворете чекмеджето на принтера. 

[image: image793.emf][image: image284.emf]
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Функции на менюто

Извикване на функциите на менюто

Преглед на структурата на менюто

Главно меню - разпечатка на водач 1/ водач 2
Главно меню - разпечатка за превозното средство

Вписване на данни в главното меню - водач 1/ водач 2

Вписване на данни за превозното средство в главното меню
Главно меню – дисплей за водач 1/ водач 2

Главно меню – дисплей за превозното средство
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Извикване на функциите на менюто
                                 6. Функции на менюто 

■  Извикване на функциите на менюто
	► Когато управлявате автомобила
1. Натиснете някой от бутоните на менюто докато шофирате и ще се появят текущите периоди на поставената карта на водача.
2. Стандартният дисплей ще се появи отново след 10 секунди или след като натиснете някои от бутоните.
[image: image285.emf] 
(1) Периоди от време за водач 1:

(2) Периоди от време за водач 2:

  [image: image286.emf]Виж “Показване на данни по време на пътуване” на страница 19.


	► Когато превозното средство е спряло

[image: image287.emf]
Предвижване в стандартния дисплей

1. Като започнете от стандартния дисплей, можете да натиснете бутоните [image: image288.emf], за да се покаже подробния период от време на поставените карта / карти на водача. 

[image: image289.emf]Виж “Показване на периодите от време от картата на водача” на страница 51.

или
2. Може да промените езика на указанията на менюто / дисплея.

[image: image290.emf]Виж “Настройване на езика” на стр. 51.

или

3. Може да извикате разширените функции на менюто, като натиснете бутона [image: image291.emf].

[image: image292.emf]Виж “Преглед на структурата на менюто” на страница 55.
4. Използвайте бутоните [image: image293.emf], за да отидете към по-горна страница, или бутона [image: image294.emf], за да се върнете директно към стандартния дисплей. 
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6. Функции на менюто
                                  Извикване на функциите на менюто                                 

	► Показване на периодите от време на картата на водача 
[image: image295.emf]
Показване на данните за водач 1 и водач 2
(1) Периоди от време за водач 1

(2) Периоди от време за водач 2

[image: image296.emf]Виж “Данни, показвани на дисплея при спряло превозно средство ” на страница 18.
[image: image297.wmf]  Ако картата на водача липсва, ще се покажат периодите от време, които са зададени към съответните отвори за карти 1 или 2.  

► Настройване на езика

Следвайте указанията в абзаца „Запазване на настройките за езика”, за да може DTCO 1381 да запамети временно желания език.

1. Използвайте бутоните [image: image298.emf], за да изберете дисплей „избор на език?” и натиснете бутон [image: image299.emf].

2. Използвайте бутоните [image: image300.emf], за да изберете желания език и потвърдете избора си с бутон [image: image301.emf].

[image: image302.emf]
Изберете желания език


	3. DTCO 1381 показва за около три секунди действието на избрания език.

[image: image303.emf]
Запазване на избрания език
Ако при настройване на езика в отвора за карти 1 се намира само вашата карта на водач или карта на превозвач, DTCO 1381 ще запамети предпочитания език за номера на вашата карта.

Когато изваждате / поставяте отново тахографската карта, указанията на менюто, както и всички показвани текстове, ще бъдат на избрания език.

DTCO 1381 запазва до пет позиции за съхранение. Ако всички места за съхранение са запълнени, то най-старата запаметена стойност ще бъде изтрита и заменена.  
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Извикване на функциите на менюто                                           6. Функции на менюто                                  

	► Предвижване във функциите на менюто 
[image: image304.wmf]  Функциите на менюто могат да бъдат извикани само при спряло превозно средство!

Включете двигателя на превозното средство, ако планирате да разпечатвате или да покажете данните във вариант ADR*.

[image: image794.emf]
                         Може да се движите из менюто,

                         като ползвате тези четири бутона

                         за работа с менюто.           

Процедурата винаги е една и съща и ще бъде подробно описана по-долу.

Веднага след като извикате функциите на менюто, ще се появи първото главно меню.

[image: image305.emf]
1. Главно меню

Мигащото действие на втория ред (показано с наклонен шрифт) (1) показва че има допълнителни възможности за избор. 

[image: image306.emf]
Преглеждане на главното меню

1. Може да използвате бутоните [image: image307.emf], за прегледате наличните главни менюта и за да изберете това, което ви трябва, като например менюто за разпечатване на данни за превозното средство (2).
2.  Потвърдете избора си с бутон [image: image308.emf].

	[image: image309.emf]
Избор на функция от менюто

Избраното главно меню (3) ще се появи на първия ред. Възможните функции на това главно меню ще премигват на втория ред. [image: image310.emf]
3. Използвайте бутоните [image: image311.emf], за да изберете желаната функция, като например дневна разпечатка (4).
4. Използвайте бутона [image: image312.emf], за да потвърдите избора си. 

[image: image313.emf]
Изберете желания ден

5. Използвайте бутоните [image: image314.emf], за да изберете желания ден (5) ...

6. и потвърдете този избор с бутона [image: image315.emf].
DTCO 1381 ще покаже избраното действие за около три секунди, например ... 

[image: image316.emf]
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6. Функции на менюто                                           Извикване на функциите на менюто                                           

	Забележка за вариант ADR *:
Ако двигателят е изключен, ще се появи следното съобщение.

[image: image317.emf]
Едва когато двигателят бъде включен и изборът бъде направен отново, разпечатването ще започне и / или данните ще бъдат показани.

След това ще се появи последната избрана функция от менюто.

[image: image318.emf]
7. Използвайте бутоните [image: image319.emf], за да изберете да разпечатете данни за друг ден. 

8. Или натиснете бутона[image: image320.emf]и се върнете към следващото по-горно ниво на менюто.

► Как да откажете разпечатване 
1. Ако разпечатването вече е започнало и изберете още веднъж текущата разпечатка с бутон [image: image321.emf],  на дисплея ще се появи следния въпрос. 

[image: image322.emf]
2. Изберете „Yes” и потвърдете. Разпечатването е отказано и на дисплея се поява последната избрана информация от менюто.


	► Достъпът до менюто е блокиран!

Пример 1: Картата на водача липсва или картата на превозвача/ контролната карта е поставена в отвора за карти
Ще се появи главното меню, но нищо няма да присветва на втория ред. 

[image: image323.emf]
Ако изберете функцията с бутон [image: image324.emf], ще се появи следното съобщение.

[image: image325.emf]
Може да се върнете към главното меню като натиснете бутон [image: image326.emf] или да изчакате три секунди за автоматично връщане. 

Пример 2: Достъпът до данните е блокиран

Съгласно Регламентите, достъпът до запазените данни се регулира чрез права за достъп и се осъществява чрез съответните тахографски карти Липсата на съответна идентификация се отбелязва по следния начин:

[image: image327.emf]
Данните са отрязани. Личните данни са частично или напълно прикрити.
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Извикване на функциите на менюто                                           6. Функции на менюто                                                                                      

	► Излизане от функциите на менюто

Автоматично
От менюто можете да излезете автоматично в следните ситуации: 

· След поставяне или изискване на карта за тахограф.
· Когато пътуването започне.

Ръчно
1. Продължете да натискате бутон [image: image328.emf] докато не се появи следното съобщение.

[image: image329.emf]
2. Използвайте бутоните [image: image330.emf], за да изберете „Yes” и да потвърдите с бутон [image: image331.emf]. Или използвайте бутона [image: image332.emf], за да пропуснете запитването. Ще се появи стандартният дисплей. 
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6. Функции на менюто                                           Извикване на функциите на менюто                                           

■  Преглед на структурата на менюто


	[image: image333.emf]
[image: image795.emf]
= Главно меню
*             =  Вариант

Легенда:
11 – Разпечатка на информация за водача:

[image: image334.emf] ден
[image: image335.emf]   събитие

22 – Разпечатка на информацията за водача (същото като по-горе)

Разпечатка за превозното средство 

[image: image336.emf] ден

[image: image337.emf]   събитие

[image: image338.emf]     превишена скорост

[image: image339.emf]     технически данни

[image: image340.emf]     профил на скоростта
[image: image341.emf]     профил на оборотите в минута 
	[image: image342.emf]
1) = Функции на отвор за карта 1

2) = Функции на отвор за карта 2

Легенда:

11 – Вкарване на информация за водача:

[image: image343.emf] начална държава
[image: image344.emf] крайна държава

22 - Вкарване на информация за водача (същото като по-горе)

Вкарване на информация за превозното средство

[image: image345.emf]начало/край на „Извън обхват”
[image: image346.emf]  ферибот/влак

[image: image347.emf] местно време

[image: image348.emf]корекция на универсално координирано време
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Извикване на функциите на менюто                                           6. Функции на менюто                                           

	[image: image349.emf]
Легенда:

11 – Дисплей - водач:

[image: image350.emf] ден

[image: image351.emf]   събитие

22 – Дисплей - водач (същото като по-горе)

Разпечатка за превозното средство 

[image: image352.emf] ден

[image: image353.emf]   събитие

[image: image354.emf]     превишена скорост

[image: image355.emf]     технически данни
[image: image356.emf]       превозвач
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6. Функции на менюто                          Главно меню – разпечатка на водач 1/ водач 2

■  Главно меню - разпечатка на водач 1/ водач 2
	От това меню може да разпечатате данните от поставена карта на водач.

[image: image357.wmf] За вариант ADR *включете двигателя. В противен случай ще се появи следното работно съобщение, когато избирате да направите разпечатка. Разпечатването ще започне само след като двигателят е включен и изборът е направен отново.

[image: image358.emf]
Забележка

Процедурата за водач 2 е идентична с тази за водач 1 и няма да бъде обяснявана отделно.
	► Разпечатване на дневна стойност

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image359.emf]
Ще бъде направена разпечатка на всички дейности от избрания ден, страница 103.
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Разпечатка на главното меню водач 1/ водач 2                          6. Функции на менюто                          

	► Как да разпечатваме събития

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image360.emf]
Ще бъде направена разпечатка на всички запазени или все още активни събития и неизправности, страница 106.
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6. Функции на менюто                     Главно меню - разпечатка за превозното средство

■ Главно меню - разпечатка за превозното средство
	От това главно меню можете да разпечатвате данни от паметта на устройството.  

► Разпечатване на дневна стойност от паметта на устройството
Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image361.emf]
Ще бъде направена разпечатка на всички дейности на водача в хронологичен ред, разделени на водач 1/ водач 2, страница 107.

► Разпечатване на събития от паметта на устройството
Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image362.emf]
Ще бъде направена разпечатка на всички запазени или все още активни събития и неизправности, страница 110.
	► Разпечатване на случаи на превишена скорост

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image363.emf]
Ще бъде направена разпечатка на случаите, в които стойността на зададената в DTCO 1381 скорост е била превишена, страница 112.

► Разпечатване на технически данни

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image364.emf]
Ще бъде направена разпечатка на данните за идентификацията на превозното средство, сензорна идентификация и калибриране, страница 113.
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Главно меню, разпечатка за превозното средство                     6. Функции на менюто

	► Разпечатване на профил на скоростта*

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image365.emf]
Ще бъде направена разпечатка на профила на скоростта на движение , страница 114.


	► Разпечатване на профил на оборотите в минута *
Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image366.emf]
Ще бъде направена разпечатка на профила скоростта на двигателя (обороти в минута), страница 116.
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6. Функции на менюто                       Вписване на данни в главното меню - водач 1/ водач 2
■  Вписване на данни в главното меню - водач 1/ водач 2
	Може да въведете държавата, независимо от функцията за поставяне или изваждане на картата на водача. 

[image: image796.emf]
Забележка:
Процедурата за водач 2 е идентична с тази за водач 1 и няма да бъде обяснена отделно.

► Въвеждане на начална държава

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image367.emf]
Ако е необходимо, може автоматично да бъдете помолени да въведете региона (стъпка 4).
	► Въвеждане на крайна държава

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image368.emf]
Ако е необходимо, може автоматично да бъдете помолени да въведете региона (стъпка 4).
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Вписване на данни за превозното средство в главното меню         6. Функции на менюто                   
■  Вписване на данни за превозното средство в главното меню
	Може да въведете следните данни в това главно меню: 

► Въвеждане на начало/ край на пътуване извън обхват
Ако използвате превозното средство за пътуване извън обхвата на регламента, може да зададете функцията „Извън обхват” и/ или да я прекратите отново.

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image369.emf]
Действието на „Извън обхват” се прекратява автоматично, веднага след като поставите картата на водача в отвора за карти или като извадите картата на водача от отвора.

► Въвеждане на начало на ферибот/ влак

Може да отбележите времето, през което превозното средство се намира на ферибот или влак.

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image370.emf]
Това отбелязване приключва автоматично веднага, след като превозното средство започне да се движи.
	► Настройване на местно време

Времето, показано върху дисплея на DTCO 1381 е нагласено на UTC  във фабриката. 

[image: image371.wmf] Прочетете внимателно главата „Управление на времето”, преди да се опитате да правите каквито и да е промени! 

[image: image372.emf]Виж “Управление на часовото време” на страница 92.
Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image373.emf]
На стандартния дисплей може да нагласяте времето както към местната часова зона, така и за началото или края на лятното часово време, в стъпки от по + 30 минути.

[image: image797.emf]
Независимо от показаното на дисплея време, DTCO 1381 изчислява всички вписани периоди от време на базата на UTC.
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6. Функции на менюто 
                Запис в главното меню за превозното средство  
	► Сверяване на UTC
Можете да сверявате UTC до максимум от + 1 минута на седмица. По-големи отклонения могат да бъдат сверени само в оторизиран сервиз. 

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image374.emf]

	[image: image798.emf]
[image: image375.wmf]  Ако не е възможно да използвате функцията на менюто:

· UTC вече е било сверено през последните седем дни.

или

· Се опитвате да сверите UTC между една минута преди и една минута след полунощ.

В тези случаи, следното съобщение ще се появи за три секунди.

[image: image376.emf]
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Главно меню – дисплей за водач 1/ водач 2        

         6. Функции на менюто                   
■  Главно меню – дисплей за водач 1/ водач 2
	От това меню можете да покажете данните от поставената карта на водача. 

[image: image377.wmf] Във варианта ADR* данните могат да бъдат показани само когато двигателят е включен.

Информация върху дисплея
Данните ще се появят върху дисплея по начин, подобен на този, по който излизат върху разпечатката, въпреки че един ред от разпечатката (24 символа) ще бъде разделен на два отделни. 

[image: image378.emf]
Ако се върнете към предишния дисплей с бутоните [image: image379.emf] докато преминавате през информацията, ще можете да се върнете само с около 20 печатни реда назад.

Използвайте бутона [image: image380.emf], за да излезете от дисплея.

Забележка

Процедурата за водач 2 е идентична с тази за водач 1 и няма да бъде обяснена отделно.


	► Показване на дневна стойност

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image381.emf]
Може да покажете всички дейности от избрания ден като преминавате през отделните дисплеи.
► Показване на събития

Изберете следните функции стъпка по стъпка .

[image: image382.emf]
Може да покажете запазените или все още активни събития и грешки, като преминавате през отделните дисплеи.
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6. Функции на менюто                          Главно меню – дисплеи за превозното средство
■  Главно меню – дисплей за превозното средство
	От това меню може да покажете данните от паметта на устройството.

[image: image383.emf]Виж “Информация върху дисплея” на страница 64.

► Показване на дневна стойност от паметта на устройството
Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image384.emf]
Може да покажете всички дейности на водача в хронологичен ред, като преминавате през отделните дисплеи.

	► Показване на събития от паметта на устройството
Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image385.emf]
Може да покажете запазените или все още активни събития и грешки.

► Показване на случаи на превишаване на скорост

Изберете следните функции стъпка по стъпка .

[image: image386.emf]
Може да покажете случаите, когато нагласената скорост е била превишена, като преминавате през отделните дисплеи.
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Главно меню, показване на превозното средство 

         6. Функции на менюто                      
	► Показване на технически данни

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image387.emf]
Може да покажете данни за идентификацията на превозното средство, сензорната идентификация и калибриране като преминавате през отделните дисплеи.

	► Показване на превозвач

Изберете следните функции стъпка по стъпка.

[image: image388.emf]
Ще се появи номера на картата на регистрираната фирма-превозвач.

Ако няма регистрирана фирма-превозвач, тогава ще се появи „_ _ _”.
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Преглед на работните съобщения
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Когато се появи съобщение
                                                                        7. Съобщения

■
Когато се появи съобщение
	[image: image389.emf]
Показване на съобщение

(1) Комбинация от пиктограми, ако е нужно, заедно с номера на отвора за карти

(2) Текст на съобщението

(3) Код на паметта
[image: image799.emf]
DTCO 1381 постоянно записва данни за водача и превозното средство, и наблюдава функциите на системата. Грешки в някоя съставна част, в устройството, или в действащата процедура ще бъдат показани веднага, след като настъпят, и са разделени на следните групи:

· ! = Събитие

· х = Грешка

· [image: image390.emf]= Предупреждение за работното време

· [image: image391.emf] = Работни съобщения
[image: image392.wmf] По време на съобщения, свързани с картата, номерът на отвора за карти ще се появи, в допълнение към пиктограмата.  
	► Характеристики на съобщенията

Събития, грешки и предупреждения за работното време

Дисплея премигва за около 30 секунди; в същото време, причината за грешка се появява като комбинация от пиктограми, текст на съобщението и код на паметта.

Трябва да приемете тези съобщения, като използвате бутона [image: image393.emf].

Работни съобщения
Работните съобщения се показват, без да премига дисплея, и (с изключение на някои съобщения) изчезват автоматично след 3 или 30 секунди.

Запазване
DTCO 1381 също запазва (в паметта на картата на водача) данни, свързани със събитието или грешката,  в зависимост от настройките на паметта, които се съдържат в напътствието. Може да покажете или разпечатате тези данни, чрез функцията на менюто.

Инструментален дисплей
Ако в превозното средство има вграден инструментален дисплей, то функционалният контрол касае съобщения в DTCO 1381.
[image: image394.emf]За подробна информация, погледнете инструкциите за ползване на превозното средство.
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7. Съобщения 





Когато се появи съобщение
                                                                        

	► Приемане на съобщения

1. Ако натиснете бутона [image: image395.emf], мигащата светлина ще спре незабавно.

2. Натиснете бутона [image: image396.emf] повторно, съобщението изчезва и стандартния дисплей се появява наново.

Забележка

Работното съобщение изчезва когато натиснете бутон [image: image397.emf] за първи път.
[image: image398.wmf] Ако не приемете съобщението докато управлявате превозното средство, то ще се появява периодично на всеки десет секунди, като се редува със стандартния дисплей.

Ако няколко съобщения са в процес на изчакване, тогава трябва да приемете отделните съобщения едно след друго.

[image: image800.emf]

	

	
	


69

Преглед на събитията          
                                                                        7. Съобщения

■ Преглед на събитията

[image: image801.emf]
	Пиктограма/ причина
	Значение
	Мярка

	[image: image399.emf]
	Възможните причини са следните:

· Грешка в паметта на устройството, вече няма осигурена защита за данните в DTCO 1381.
· Данните от сензора вече не са надеждни.

· Корпусът на DTCO 1381 е отворен без оторизация.
	Приемете съобщението.

	[image: image400.emf]
	· Заключващият механизъм на картата е развален или неизправен.

· DTCO 1381 вече не открива тахографската карта, която е била поставена правилно.

· Идентичността или автентичността на тахографската карта не съответства или данните, които са записани на тахографската карта, не са надеждни. 
	Приемете съобщението.

Ако DTCO 1381 открие пробиви в защитата, които вече не осигуряват точност на данните от тахографската карта, то тахографската карта бива автоматично извадена (дори ако превозното средство е в движение)!

Поставете тахографската карта отново или, ако е нужно, я проверете.

	[image: image401.emf]
	Захранването е прекъснато или захранването, подавано към DTCO 1381 / сензора е твърде слабо.

При определени условия това съобщение може също да се появи и стартирате двигателя!
	Приемете съобщението.

[image: image402.emf]Виж “Какво да правим при нисък волтаж” на страница 22.



	[image: image403.emf]
	Връзката със сензора е прекъсната.
	Приемете съобщението.
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7. Съобщения 





          Преглед на събитията 

	Пиктограма/ причина
	Значение
	Мярка

	[image: image404.emf]
	Шофирането е започнало без да е поставена  карта на водача или без валидна карта на водач в отвора за карти 1. Това съобщение също се появява, ако е била причинена непозволена комбинация от карти чрез поставяне на карта по време на движение на превозното средство.

[image: image405.emf]Виж “ Режими на работа  на DTCO 1381” на страница 82.
	Приемете съобщението.

Спрете превозното средство и поставете валидна карта на водач.

	[image: image406.emf]
	Картата на водача е била поставена след започване на шофиране. 
	Приемете съобщението.



	[image: image407.emf]
	Настроеното за този тахограф UTC време изостава от UTC времето на предишния тахограф. Това създава отрицателна времева разлика. 
	Приемете съобщението.

Определете кой е тахографът с погрешното UTC време и се уверете, че оторизиран сервиз ще провери и коригира тахографа възможно най-скоро.

	[image: image408.emf]
	Тахографската карта е изтекла, още не е валидна или идентифицирането й се е провалило.

Поставената карта на водач, която е станала невалидна след смяната на деня, ще бъде автоматично отхвърлена и извадена (без искане за това), след като превозното средство спре.
	Приемете съобщението.

Проверете тахографската карта и я поставете наново.



	[image: image409.emf]
	Двете тахографски карти не трябва да бъдат поставяни заедно в DTCO 1381! Например, картата на превозвача не трябва да бъде поставена заедно с контролна карта.
	Приемете съобщението.



	[image: image410.emf]
	Картата на водача е неправилно извадена от последния тахограф. В някои случаи данни, които са свързани с водача, няма да бъдат запазени.
	Приемете съобщението.



	[image: image411.emf]
	Нагласената максимална скорост е била превишена за период, по-дълъг от 60 секунди.
	Приемете съобщението.

Намалете скоростта.
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Преглед на грешките           
                                                                        7. Съобщения

■ Преглед на грешките

[image: image802.emf]
	Пиктограма/ причина
	Значение
	Мярка

	[image: image412.emf]
	Сериозна грешка в DTCO 1381, възможни са следните причини:

· Неочаквани грешки в програмата или грешки при обработване на времето
	Приемете съобщението.

	
	· Части от бутоните са блокирани или натиснати едновременно за известно време. 
	Проверете дали бутоните функционират правилно.

	
	· Комуникационна грешка с външни устройства.
	Проверете свързващите кабели или функционирането на външните устройства.

	
	· Комуникационна грешка с инструменталния дисплей. 
	Проверете свързващите кабели или функционирането на инструменталния дисплей.

	
	· Грешка в импулсния изход
	Проверете свързващите кабели или функционирането на свързаното контролно устройство.

	[image: image413.emf]
	· Грешка в механиката на картата, напр. заключващият механизъм на картата не е затворен.
	Извадете тахографската карта и я поставете наново.

	[image: image414.emf]
	UTC времето на DTCO 1381 не е приемливо или не функционира правилно. За се избегне непоследователност на данните, устройството не приема отново поставени карти на водач/ превозвач!
	Приемете съобщението.



	[image: image415.emf]
	Подаването на ток към принтера е неуспешно или температурният сензор за главата на принтера е неизправен.
	Приемете съобщението.

Повторете процеса и, ако е необходимо, изгасете/ включете двигателя отново.

	[image: image416.emf]
	Грешка на дисплея, вероятно дисплеят не работи.
	Приемете съобщението.



	[image: image417.emf]
	Грешка при прехвърляне на данните към външно устройство.
	Приемете съобщението.

Повторете прехвърлянето още веднъж.

Проверете свързващите кабели (напр. за разхлабена връзка) или външни устройства.
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           Преглед на грешките 

	Пиктограма/ причина
	Значение
	Мярка

	[image: image418.emf]
	Сензорът от открил вътрешна грешка след самопроверка. 
	Приемете съобщението.



	[image: image419.emf]
	Възникнала е комуникационна връзка докато тахографската карта се разчита/ надписва, напр. поради замърсяване на повърхностите.

Възможно е да не можете да запишете изцяло данните на картата на водача!
	Приемете съобщението.

Почистете тахографската карта и я поставете отново.

[image: image420.emf]Виж “ Почистване на тахографската карта” на страница 94.
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■ Предупреждения за работното време

[image: image803.emf]
Предупрежденията за работното време предупреждават

водача за превишаване на времето за управление на 

автомобила.

В тази връзка, моля, обърнете внимание на реакциите на

паметта на DTCO 1381 по време на пътуване с прекъсване.

[image: image421.emf]Виж “ Наблюдаване на дейностите” на 
страница 40.
	Пиктограма/ причина
	Значение
	Мярка

	[image: image422.emf]
	Това съобщение се появява след непрекъснато управление на превозното средство за период от 4 часа и 15 минути.
	Приемете съобщението.

Моля, планирайте скорошна почивка.

	[image: image423.emf]
	Времето за шофиране е превишено! Това съобщение се появява след непрекъснато управление на превозното средство за период от 4 часа и 30 минути.
	Приемете съобщението.

Моля,направете почивка.
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■ Преглед на работните съобщения
Повечето от работните съобщения изчезват автоматично 

след 30 секунди, без да се налага да натискате бутон [image: image424.emf].

	Пиктограма/ причина
	Значение
	Мярка

	[image: image425.emf]
	DTCO 1381 разпознава скоростни импулси без да е включен двигателя. 
	Натиснете бутон [image: image426.emf].

	[image: image427.emf]
	Това искане ще се появи, ако не е направен запис по време на ръчна процедура за вкарване на информация.
	Натиснете бутон [image: image428.emf] и продължете да вкарвате информация.

	[image: image429.emf]
	В момента разпечатването не е възможно:

· защото двигателят е изключен (вариант ADR*),

· защото температурата на термо главата на принтера е твърде висока,

· или защото подаваният волтаж е твърде нисък.
	Можете да поискате разпечатка веднага след като проблемът бъде отстранен.

	
	· Не е възможно дисплеят да се ползва в този момент, тъй като двигателят е изключен (вариант ADR*).
	Включете двигателя и извикайте наново желания дисплей.

	[image: image430.emf]
	Текущото разпечатване е прекъснато или забавено:

· защото температурата на термо главата на принтера е твърде висока.
	Изчакайте главата да се охлади. Разпечатването ще продължи автоматично веднага след като бъдат достигнати условията, които го позволяват. 

	[image: image431.emf]
	В принтера няма хартия. Искането за разпечатване ще бъде отказано и/ или текущото разпечатване ще бъде прекъснато. 
	Поставете хартия.

Прекъснатото разпечатване ще продължи автоматично.
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Преглед на работните съобщения 





7. Съобщения

	Пиктограма/ причина
	Значение
	Мярка

	[image: image432.emf]
	Когато е поискана разпечатка или разпечатването се извършва в момента, DTCO 1381 разпознава, че чекмеджето на принтера е отворено. Искането за разпечатване  ще бъде отказано и/ или текущото разпечатване ще бъде прекъснато. 
	Затворете чекмеджето.

Рестартирайте искането за разпечатване.

	
	Това съобщение също се появява, ако поискате да извадите тахографската карта от отвора за карти 2 докато чекмеджето на принтера е отворено.
	Затворете чекмеджето на принтера и поискайте тахографската карта наново.

	[image: image433.emf]
	Искането за изваждане на тахографската карта ще бъде отказано: 

· защото данните могат да бъдат в процес на разчитане или на прехвърляне, 
· картата на водача трябва да бъде разчетена наново в рамките на времето за регистрация от една минута,

· осъществява се смяна на деня (според UTC време),

· превозното средство се движи,

или, във вариант ADR*, двигателят е бил изключен.  
	Изчакайте докато DTCO 1381 поднови тази функция или отстранете проблема: Спрете превозното средство или включете двигателя.

След това отново поискайте тахографската карта. 

	[image: image434.emf]

	Съществува непоследователност в реда на датите в данните, записани на карата на водача.
	Съобщението ще бъде показвано, докато неправилните записи са надписани с нови данни! Проверете тахографската карта, ако съобщението се показва непрекъснато.

	[image: image435.emf]
	Възникнала е грешка при обработването на поставената тахографска карта. Тахографската карта се отхвърля и изважда.
	Почистете тахографската карта и я поставете наново. Ако съобщението се появи отново, проверете дали друга тахографска карта ще бъде разчетена правилно.

	[image: image436.emf]
	Поставената карта не е тахографска карта. Картата се отхвърля и изважда.  
	Моля, поставете валидна тахографска карта.
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       Преглед на работните съобщения 

	Пиктограма/ причина
	Значение
	Мярка

	[image: image437.emf]
	В DTCO 1381 е възникнала сериозна грешка или сериозна времева грешка. Например, нереално UTC време.  Тахографската карта се отхвърля и изважда.  
	Погрижете се оторизиран сервиз да провери и, ако е необходимо, да подмени възможно най-скоро тахографа.

Моля  да обърнете внимание на изброените съобщения ако тахографът не работи правилно, страница 69.

	[image: image438.emf]
	Ако това съобщение се появи, DTCO 1381 ще спре да функционира.
	


Информативни работни съобщения
	Пиктограма/ причина
	Значение
	Мярка

	[image: image439.emf]
	Функцията на менюто не може да бъде извикана, тъй като в отвора за карти...

· няма поставена карта на водач,

· или е поставена карта на превозвач/ контролна карта.
	Тези съобщения изчезват автоматично след три секунди. Не трябва да се предприемат никакви стъпки.

	[image: image440.emf]
	Не е възможно да бъде използвана функцията на менюто:

· UTC времето вече е било сверено през последните седем дни.

или

· Вие се опитвате да сверите UTC времето между една минута преди и една минута след полунощ.   
	

	[image: image441.emf]

	Потвърждение на избраната функция.
	

	[image: image442.emf]
	Потвърждение, че DTCO 1381 е запазил вкараните данни.
	

	[image: image443.emf]

	Никакви данни не могат да бъдат показани, докато се осъществява разпечатване.
	Тези съобщения изчезват автоматично след три секунди. Не трябва да се предприемат никакви стъпки.

	[image: image444.emf]

	Тахографската карта все още не е напълно разчетена. Не е възможно да извикате функции от менюто.
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Функции на DTCO 1381                                                                   8. Описание на продукта

■  Функции на DTCO 1381

[image: image445.emf]
        Преглед на системните компоненти 
	(1) Инструментален дисплей

(2) DTCO 1381

(3) Разпечатка 

(4) Тахографски карти

(5) Избор на софтуер

(6) Сензор KITAS 2171 


	► Записване и запаметяване

·  Освен записването на данни относно разстоянието и скоростта, DTCO 1381 може също така да запаметява дейности и събития в персоналната карта на водача, както и в паметта си. 

·  В паметта се съдържат данни за няколко водача, които са управлявали превозното средство. Паметта запаметява период от 365 дни. Запазват се и най-важните нарушения и събития, напр. „Управляване без валидна тахографска карта”. 
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	► Дисплеи
· Освен времето, скоростта и разстоянието, на дисплея се изписват настроените дейности и символи на поставената тахографска карта.
· Чрез функциите на менюто могат да се изпишат данни за водача, както и данни за превозното средство.

· Подготвените данни помагат на водача да следи времето на управление и периодите на почивка. DTCO 1381 автоматично предупреждава за надвишаване на времето на управление.

· Дисплея посочва и събития или нередности в устройството или в системните компоненти при тяхната поява. 

· Изписват се и работни съобщения за правилно реагиране. 


	► Разпечатка и изходни данни
· При поискване, вграденият принтер може да направи, например, разпечатка на дневните дейности или на данни относно превозното средство.
· Видовете разпечатки, форматът, подредбата и съдържанието отговарят на спецификациите, регламентирани в Регламент на ЕС (ЕИО) 3821/85, приложение І Б. 

[image: image446.emf]Виж „Примерни разпечатки”  на страница 103. 
·  Изтегляне (копирането) на запаметени данни е възможно чрез интерфейс за изтегляне на данни. 
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	► Режими на работа на DTCO 1381
[image: image447.emf]
(1) Дисплей на режима на работа 
	DTCO 1381 има четири режима на работа: 

· Работен [image: image448.bmp]
· На превозвача[image: image449.bmp]
· Контролен [image: image450.emf]
· Калибриране [image: image451.emf]
В зависимост от тахографската карта, която е сложена, DTCO 1381 автоматично преминава в следния режим на работа: 


	Режими на работа 

         [image: image452.emf]

	Отвор за карта 1

	
	Без карта
	Карта на водач на ППС
	Карта на превозвача
	Контролна карта
	Сервизна карта

	Отвор за карта 2
	Без карта
	Работен
	Работен


	На превозвача
	Контролен
	Калибриране

	
	Карта на водач на ППС
	Работен
	Работен
	На превозвача
	Контролен
	Калибриране

	
	Карта на превозвача
	На превозвача
	На превозвача
	На превозвача
	Работен
	Работен

	
	Контролна карта


	Контролен
	Контролен
	Работен
	Контролен
	Работен

	
	Сервизна карта
	Калибриране
	Калибриране
	Работен
	Работен
	Калибриране


· При това условие, DTCO 1381 използва единствено тахографска карта, която е поставена в отвор за карта 1. 
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■   Тахографски карти 

	Властите в отделните страни-членки на ЕС издават тахографски карти според законовите изисквания. Има карти, маркирани по цветове, в зависимост от правата за достъп и сферите на действие за следните групи потребители: 

► Карта на водач на ППС (бяла)
Водачът използва картата на водач на ППС за идентификация пред DTCO 1381. Картата на водач на ППС се използва за съхраняване на обикновени данни относно управлението и разрешителните, показване или разпечатване на дейностите, свързани с това лице. 

► Карта на превозвача (жълта) 

Картата на превозвача идентифицира фирмата-превозвач и дава достъп до данните на тази фирма. Чрез картата на превозвача, данните, които са съхранени в паметта на превозното средство, както и в поставената карта на водач на ППС могат да бъдат показани на дисплея, принтирани и изтеглени. Картата на превозвача е предназначена за собственици и оператори на пътни превозни средства.  


	► Контролна карта (синя) 

Контролната карта идентифицира служител на контролните органи (например на полицията) и разрешава достъп до данни от паметта. Всички запаметени данни и данните на поставената карта на водача на ППС са достъпни. Тези данни могат да бъдат показани на дисплея, принтирани или изтеглени чрез интерфейса за изтегляне на данни. 

► Сервизна карта (червена)
Лица от оторизиран сервиз, които са одобрени да програмират, калибрират, активират, тестват и т.н. получават сервизна карта. 




83
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	► Заключване на тахографските карти

В случай че DTCO 1381 приеме поставена тахографска карта, изваждането на картата се блокира механично. Тахографската карта може да се извади единствено, когато: 

· Когато превозното средство не е в движение и двигателят е включен (изисква се само за случаи, когато важи Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе – ADR*)

· Потребителят поиска да извади картата,

· След като данните, които се изискват по закон, са били запазени на тахографската карта. 

Автоматично изваждане

В случай че DTCO 1381 установи нередност в заключването на картата, то се опитва да прехвърли наличните данни на тахографската карта преди автоматичното й изваждане. В този случай, не може да се гарантира, че данните на тахографската карта са пълни и достоверни. 
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► Право на достъп до тахографски карти
	Правата за достъп до данните, съхранени в паметта на DTCO 1381, се регулират от закона и се дават единствено със съответната тахографска карта. 

	Без карта

	Карта на водач на ППС
	Карта на превозвача

	Контролна карта

	Сервизна карта


	Принтиране
	Данни за водача
	Х

	V

	V

	V

	V


		Данни за превозното средство
	Т1

	Т2

	Т3

	V

	V


		Данни за параметрите
	V

	V

	V

	V

	V


	Дисплей
	Данни за водача
	Х

	V

	V

	V

	V


		Данни за превозното средство
	Т1

	Т2

	Т3

	V

	V


		Данни за параметрите
	V

	V

	V

	V

	V


	Разпечатка

	Данни за водача
	Х

	Х

	V

	V

	V


		Данни за превозното средство
	Х

	Х

	Т3

	V

	V


		Данни за параметрите
	Х

	Х

	V

	V

	V



	


Данни за  =    Данни от

водача            картата на водача

Данни за  =    Данни в паметта

превозното 

средство

 Данни  за      = Данни за параметрите     настройките/                                 
калибрирането 
на                
устройството 

[image: image804.emf]
Т1 = Дейности на водача от последните осем дни без идентификационни данни на водача 

Т2 = Идентификация на водача само за поставената карта

Т3 = Дейности на водача на свързана фирма-превозвач

Х = невъзможно
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■  Кратко описание на системните компоненти
	► Сензор KITAS 2171
С помощта на сензора за тахограф Kienzle -KITAS 2171, системата е надеждна и трудна за манипулиране:

· Сензорът KITAS 2171 осигурява изпращането на сигнали в реално време и кодира данни за записване на разстоянието и скоростта. 

· DTCO 1381 долавя външни намеси и влияния чрез мониторинг на обмена на данни и сравняване на тези данни със сигналите в реално време. 

► Инструментален дисплей
В случай че инструменталният дисплей се намира в полезрението на водача, функционалният контрол, например символът [image: image453.emf]или друг символ се отнася за съобщения на DTCO 1381. 


	► Софтуер   
Изтегляне на данни (копиране)

Направата на картата на превозвача, контролната карта и на сервизната карта позволяват изтеглянето на данни, свързани с водача и с превозното средство чрез интерфейса за изтегляне на данни, напр. чрез персонален компютър,  лаптоп или устройство за изтегляне на информация. 

Софтуер за управление на автомобилен парк

Този софтуер позволява на фирмата-превозвач да управлява данните за превозното средство, логистиката и водачите. 

Можете да получите по-подробна информация относно пълните системи за управление на автомобилен парк от Вашият дистрибутор Siemens VDO. 

Софтуер за контролните органи

Този софтуер се използва при пътни проверки или проверки на фирмата-превозвач или за съставяне на експертен доклад. 
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■  Данни на картата на водача на ППС
	 
[image: image454]
Карта на водача (бяла) 

· Картата на водача на ППС съдържа името и фамилията на водача, органът, издал картата, дата на издаване и т.н.

·  Всички данни, определени съгласно наредбите, се записват в електронен вариант. 

· След като картата на водача на ППС  е поставена, използвайте картата на превозвача, за да принтирате, изпишете на дисплея или изтеглите данните за този водач и това превозно средство с цел запазване в архив. 
►  Постоянни данни на картата на водача на ППС
Освен общите данни и данните за сигурност, на картата на водача на ППС еднократно се запазват и данни за идентифициране на водача: 

· Идентификация на картата на водача на ППС

· Номер на картата, държава членка, издала картата, орган, издал картата,

· Дата на издаване, срок на валидност и т.н.

· Идентификация на притежателя на картата

       - Име, дата на раждане, предпочитан език и т.н.

· Информация за шофьорската книжка на водача


	► Променливи данни на картата на водача на ППС
След използването на превозното средство, DTCO 1381 актуализира следните данни на картата на водача на ППС. 

Използвани превозни средства 

Пази се хронологичен списък на последните използвани превозни средства: 

· Първо поставяне/последно изваждане през периода на използване на ППС

· Километражен броят, отчитащ в началото и в края на използването на ППС

· Идентификация на превозното средство

Дейностите на водача

Следните данни се съхраняват всекидневно:

· Дата и километри, изминати за деня

· Всяка промяна в статуса, като например...

· Режим на управление на един водач/ екипна работа,

· Карта на водача на ППС в отвор 1/в отвор 2,

· Картата на водача на ППС е поставена/ не е поставена,

· Всички определени дейности,

· И времето на промяната.   

При нормални операции, дейностите на водача за деня се запазват на картата на водача на ППС поне 28 дни. 

При влизане в държава

Следните данни се запазват при всяко влизане в друга държава:

· Дата и време на влизане 

· Влизане в началото или в края на смяната, както и всяко влизане в държава чрез функциите на менюто.

· Държава/регион, в който е влязло превозното средство

· Отчетената информация от километражния брояч по времето на влизане в държавата
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	Събития

Следните събития (максимален брой 72) се записват с тяхното начало и край, като на съответното превозно средство се изписва съобщение:

· Застъпване във времето

· Поставяне на картата на водача на ППС по време на управление 

· Картата на водача на ППС не е затворена правилно след последното използване на превозното средство

· Прекъсване на захранването на DTCO 1381 или на сензора

· Неизправност в сензора

· Нарушения на сигурността

Системни неизправности

Следните системни неизправности (максимален брой 48) се записват с тяхното начало и край, като на съответното превозно средство, където е възникнала неизправност се изписва съобщение: 

· Неизправност в картата на водача на ППС 

· Вътрешна неизправност на устройството

Информация относно проверки

Съхраняват се следните данни от последната извършена проверка:

· Дата и час на проверката

· Идентификация на контролната карта

· Вид на извършената проверка

· Разчитане на данните от картата на водача на ППС

· Разчитане на данните от устройството

· Разпечатка

· Дисплей

· Период от време, през което са изтеглени данните

· Идентификация на превозното средство, в което е направена проверката


	Вписване на специфични условия

Последните 56 вписани специфични условия се съхраняват със следните данни:

· Дата и час на вписване

· Вид на специфичното условие (Специфичните условия са периоди от време, през които превозното средство е на ферибот, на влак или със статус „Извън обхват”). 

 Капацитет за съхраняване на данни на картата на водача на ППС

Пространството за съхраняване на данни от типа „Променливи данни” се различава по размер в зависимост от типа карта. Количеството данни, които могат да бъдат запазени се съхраняват на съответната карта. 

В случай че паметта се запълни, върху данните, които са записани най-отдавна DTCO 1381 записва нови.
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■   Данни на картата на превозвача
	[image: image455.emf]
Карта на превозвача (жълта)

Картата на превозвача служи за идентификация на фирмата-превозвач. Тя позволява и изписването, отпечатването и разчитането на данни от паметта и от поставена карта на водач на ППС. Данните, предназначени за съответния превозвач са недостъпни за други компании. 

► Постоянни данни на картата на превозвача
Освен общите данни и данните за сигурността, на картата на превозвача еднократно се записват и данни за идентификация на превозвача:

· Идентификация на картата

· Номер на картата, държава членка, която издава картата, 

· Дата на издаване, срок на валидност

· Идентификация на притежателя на картата

· Име и адрес на фирмата

	► Променливи данни на картата на превозвача
Във връзка с дейностите на превозвача се съхраняват следните данни:

· Дата и час на действието

· Вид на действието

· Регистрация/ „отписване”
· Изтегляне на данни от паметта

· Изтегляне на данни от картата на водача на ППС

· Период от време (от /до) през който са изтеглени данните. 

· Идентификация на превозното средство 

- Регистрационен номер и одобряващ орган на превозното средство, от което е извършено изтеглянето на данни. 

· Номер на картата и държава членка, издала картата на водача на ППС, от която са изтеглени данни. 
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Данни в паметта                                                                               8. Описание на продукта

■  Данни в паметта
	► Кратко обяснение относно запазените данни
Дейности - водач 1 / 2

Когато превозното средство е в покой (няма сигнал за скорост), оценяването на дейностите се извършва на интервали от 1 минута, като DTCO 1381 оценява най-продължителното действие за всеки интервал (до момента на поява на сигнал за скорост). 

	Подробни данни относно скоростта за период от 24 часа

Стойностите на скоростта на движение се запазват за период от 24 часа. DTCO 1381 запазва всяка секунда от скоростта на управление с точна дата и час (средно за няколко измервания). 

· Разбивка на съхранените стойности: 1 км/ч

· Максимална стойност на скоростта: 220 км/ч




Паметта записва и запазва следните данни за период от поне 365 календарни дни:

[image: image456.emf]
Данни в паметта, схематична диаграма 

90

8. Описание на продукта                                                                               Данни в паметта
	Профил на скоростта / оборотите в минута * 
След всяко използване на превозното средство  (от момента на поставяне до момента на изваждане на картата на водача), DTCO 1381 оценява профила на управлението на превозното средство. 

DTCO 1381 запазва времевите интервали, т.е. колко време превозното средство се е движило с определена скорост или в определен диапазон на обороти в минута. 

· Интервали на оценяване: три секунди

· Време на съхранение: съхраняват се данни за период от 28 дни, средно за шест водача на ден. 


	Буферна памет за записване на скоростта

При записването на скоростта, DTCO 1381 запазва подробни данни за скоростта в два специални случая: 

· Прекалено намаляване на скоростта (например рязко натискане на спирачката или сблъсък с препятствие) 

· Отчетените стойности на скоростта се запазват всяка секунда за период от 1 минута преди и една минута след събитието. 

· Превозното средство е в покой

· Отчетените стойности на скоростта се запазват всяка секунда за период от една минута преди и една минута след като превозното средство е в покой. 

Върху събитията, възникнали най-отдавна, се записват нови. 

Тези данни могат да бъдат прочетени единствено чрез интерфейса за изтегляне. 
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Управление на часовото време                                                       8. Описание на продукта 

■  Управление на часовото време
	DTCO 1381 запазва всички времеви вписвания за време на работа, време на разположение на водача, време на управление, време на почивка и т.н. в универсално координирано време (UTC). Вписаните в тахографската карта данни се запазват по същия начин. Информация за часовото време, изписана на разпечатките, също отразява часовото време според универсалното координирано време. 
[image: image805.emf][image: image806.emf]                                         Часова зона „0”  =  UTC

[image: image457.emf]
 Времева зона в Европа


	Какво представлява UTC? 

UTC = универсално координирано време
Часовото време според UTC отговаря на часова зона „0” от 24 часови зони (-12...0...+12), разпределени по земното кълбо. 

Часова зона
Държави

00:00 (UTC)

UK/ P/IRL/IS

+01:00 ч

A/B/CZ/CY/DKE/F/H/I/L/M/N/NL/PL/S/SK/SLO

+ 02:00 ч

BG/EST/FIN/GR/LT/LV/RO/TR

+ 03:00 ч

RUS
►  Показване на часа на дисплея
Изписваният на дисплея час е настроен фабрично, за да отразява часовото време според UTC. Можете да използвате функцията от менюто „Местно време”, за да настроите дисплея на местно часово време. 

Часовото време, изписвано от стандартния дисплей, се определя по следния начин: 

[image: image458.emf]
 Изписване на часовото време на стандартния дисплей

(1) Местно часово време

        Символът [image: image459.emf] се появява след часа. 

(2) Часово време според UTC 
Часът се изписва без символа [image: image460.emf]. 
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8. Описание на продукта                                                       Управление на часовото време
	► Как да превръщаме местното време в универсално координирано време
[image: image461.emf] Цялата информация, свързана с часовото време трябва да се вписва в UTC, така че DTCO 1381 да пресмята правилно вписаните часове. 

Следните параметри трябва да се вземат предвид: 

· Относителна начална точка на часовия пояс

· Валидна часова промяна за началото и края на лятното часово време.  

Формула:

Часово време според UTC = Местно време – (ZO + SO) 

ZO = Начална точка на часовия пояс

SO = Начална точка на лятно часово време 

(тази начална точка не се използва след края на  лятното часово време) 

(ZO+SO) = настроена начална точка в DTCO 1381

Пример: 

Местно време в Германия = 15:30

(лятно часово време)

Време според UTC = местно време - (ZO+SO)

= 15:30 – 

(01:00 ч + 01:00 ч)

Часово време според UTC = 13:30


	Разпознаване на настроената начална точка

 [image: image462.emf]
Текст за поздрав

След поставянето на тахографска карта, настроеното местно време (1) и часовото време според UTC (2) се появява след около три секунди. Разликата между местното време и времето според UTC отговаря на настроената начална точка на DTCO 1381. 

Или: 

[image: image463.emf]
Функция на менюто „Местно време” 

Можете да промените настроената начална точка на DTCO 1381 във функцията от менюто „Местно време”. 

· Виж „Настройване на местно време” на стр. 62. 




93
Грижа и поддръжка                                                                         8. Описание на продукта 

■  Грижа и поддръжка
	► Задължителни проверки на тахографа 
DTCO 1381 не изисква превантивни дейности по поддръжка. Притежателят на превозното средство е длъжен да предава инсталираното DTCO 1381 на периодични проверки. 

Изправността на DTCO 1381 трябва да бъде проверявана от оторизиран сервиз поне веднъж на две години. 

Последващи проверки са необходими, в случай че:

· са направени промени в превозното средство, напр. по отношение на импулси за разстояние или обиколката на колелата, 

· на DTCO 1381 е направена поправка,

· официалният регистрационен номер на превозното средство е бил сменен,

· времето според универсалния часови пояс се отклонява с повече от 20 минути. 
[image: image464.emf] Подновявайте калибриращата платка при проверката на всеки две години, като се уверите, че тя съдържа данните, които се изискват. 

Уверете се, че в рамките на определените задължения за проверка, захранването на DTCO 1381 не е изключвано за повече от 12 месеца, например поради разреждане на акумулатора на превозното средство!  

► Дейности при поправка/ замяна на DTCO 1381 
Оторизираните сервизи могат да изтеглят данни от DTCO 1381 и да ги предоставят на фирмата-превозвач. 

Ако, в случай на авария, сервизите са инструктирани да докажат това със сертификат и да уведомят фирмата-превозвач в писмена форма.  


	[image: image465.emf] Архивирайте данните или пазете документацията, в случай че тя бъде изискана от контролни органи.  
►Почистване на DTCO 1381
Ако е необходимо, почистете кутията, дисплея и клавишите, като използвате леко навлажнен парцал. Ако това не е достатъчно можете да използвате специален препарат за почистване на автомобилното табло. 
[image: image466.emf] Когато почиствате DTCO 1381, не използвайте почистващи препарати с абразивни частици или  органични разтворители.  
► Почистване на  тахографската карта

[image: image467.wmf]Моля, спазвайте инструкциите за тахографските карти на органа, издаващ картите. 

Почистете зацапаните места по картата с леко навлажнен парцал. Ако това не е достатъчно, напоете леко парцала с почистващ концентрат за чистачките на предното стъкло или препарат за почистване на стъкло. 
[image: image468.emf] Не използвайте органични разтворители за почистване на зацапани места по тахографската карта.  
► Изхвърляне на системните компоненти

[image: image469.wmf]Моля, изхвърляйте DTCO 1381 и системните му компоненти съгласно инструкциите на ЕС за изхвърляне на тахографско оборудване, които са в сила в съответната държава членка.  
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8. Описание на продукта                                                                            Технически данни

■ Технически данни
      ►  DTCO 1381 
	  Крайна стойност на обхвата на измерване 
	220 км/ч

	LCD
	2 реда, всеки к по 16 знака 

	Температура
	Работа: -25 до 70 ºС

Съхранение: -40 до 85 ºС 

	Напрежение 
	24 или 12 волта прав ток

	Захранване
	При състояние                         по време на   

на готовност:                           работа: 

70 мА (12 V)             макс. 5,0 А (12 V)

50 мА (24 V)             макс. 5,0 А (24 V) 

	Батерия на буферната памет  
	Литиева клетка

	EMV/EMC 
	Наредба 95/54/EEC ISO 7637 1-3 

ISO 11452-5          CISPR 25

	Размери
	178 х 150 х 50

(без панела и жлеба за захранването)

	Тип защита
	IP 54

	Възможно специално оборудване
	· Вариант на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе 

· Панел, според изискванията на клиента

· Осветление на дисплея и бутоните според изискванията на клиента 

· Разпечатки на профил на скоростта / оборотите в минута. 

	Интерфейс за изтегляне на данни 

[image: image470.emf]

	Пин
	Функция

	
	1
	0 референтен волтов потенциал

	
	3
	RxD Входни данни на интерфейса за данни

	
	5
	24 или 12 волтово напрежение 

	
	6
	TxD Изходни данни на интерфейса за данни

	Принтер (вграден) 
	Термичен принтиращ механизъм 

Размер на знаците: 2.1 х 1.5 мм

Ширина на принтиране: 24 знака/реда 

(приблизително 48 мм)

Скорост на принтиране: 

Приблизително 15-30мм/сек. 

	Тегло 
	Приблизително 1300гр 
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Технически данни                                                                            8. Описание на продукта                                                                                     

 ►  Хартиена лента
	Вид на хартията
	Специална термична хартия 

	Размери
	Диаметър: приблизително 27, 5мм

Ширина: 56.5 мм

Дължина: приблизително 8м

	Условия на средата 
	Температура: -25 до 70 ºС

	Поръчка
	Поръчка № 1381.90030300

Ще получите оригинални резервни ленти хартия от вашия местен дистрибутор Siemens VDO. 

[image: image471.wmf]Моля, обърнете внимание!

Използвайте (поръчвайте) само хартиени ленти (оригинална хартия за принтиране  Siemens VDO) на които е отбелязан модела на тахоргафа (DTCO 1381) със знак за одобрение
[image: image472]и валидния знак за одобрение
[image: image473] или     
[image: image474]. 



► Тахографски карти
	Карта с чип
	Спецификация: както е описано в директивата, съгласно ISO/IEC 7816-3

Размери: съгласно ISO/IEC 7816-2


	Идентификация по цвят
	Карта на водача: бяла

Карта на превозвача: жълта

Контролна карта: синя

Сервизна карта: червена

	Издаване на картата
	Органите на страните-членки на ЕС, които издават карти 
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Примерни пиктограми и разпечатки

Преглед на пиктограмите

Символи на държавите
Примерни разпечатки

Обяснителни бележки на примерните разпечатки

Поведение на паметта при възникване на събития или неизправности
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9. Преглед на пиктограмите                                        Примерни пиктограми и разпечатки        

■ Преглед на пиктограмите
	Режими на работа 

[image: image475.emf]
На превозвач

[image: image476.emf]
Контролен

[image: image477.emf]
Работен

[image: image478.emf]
Калибриране

[image: image479.emf]
Неактивирано устройство
Лица 

[image: image480.emf]
Превозвач

[image: image481.emf]
Проверяващ

[image: image482.emf]
Водач

[image: image483.emf]
Сервизен център/център за проверка

[image: image484.emf]
Производител

Дейности
[image: image485.emf]
Време на разположение на водача

[image: image486.emf]
Време на управление

[image: image487.emf]
Време за прекъсване и почивка

[image: image488.emf]
Друго работно време

[image: image489.emf]
Валидно прекъсване/почивка

[image: image490.emf]
Непознато

Устройства/функции
[image: image491.emf]
Отвор за карта 1

[image: image492.emf]
Отвор за карта 2

[image: image493.emf]
Тахографска карта

[image: image494.emf]
Часовник

[image: image495.emf]
Принтер/разпечатка

[image: image496.emf]
Вписване

[image: image497.emf]
Дисплей

[image: image498.emf]
Външно запаметяване на

изтеглени данни (копиране) 

[image: image499.emf]
Сензор 


	[image: image500.emf]
Превозно средство/единица/ DTCO 1381 

[image: image501.emf]
Размер на гумите

[image: image502.emf]
Захранване

Други
[image: image503.emf]
Събитие

[image: image504.emf]
Повреда

[image: image505.emf]
Работно съобщение/предупреждения, свързано с работното време

[image: image506.emf]
Начало на смяна (начало на работен ден)

[image: image507.emf]
Местонахождение

[image: image508.emf]
Сигурност

[image: image509.emf]
Скорост

[image: image510.emf]
Време

[image: image511.emf]
Общо/обобщение

[image: image512.emf]
Край на смяна (край на работен ден)

[image: image513.emf]
Ръчно вписване на дейностите на водача

Специални състояния
[image: image514.emf]
Не се изисква тахографско оборудване

[image: image515.emf]
Превозното средство се намира на ферибот или влак

Определения за време
[image: image516.emf]
всекидневно

[image: image517.emf]
Две седмици

[image: image518.emf]
От или до
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9. Примерни пиктограми и разпечатки                                        Преглед на пиктограмите
►  Комбинации от пиктограми
	Други

	[image: image519.emf]
	Контролно местонахождение


	[image: image520.emf]
	Начало


	[image: image521.emf]
	Край


	[image: image522.emf]
	Начало на статус „Извън обхват” : не се изисква тахографско оборудване


	[image: image523.emf]
	Край на статус „Извън обхват”


	[image: image524.emf]
	Местонахождение в началото на работния ден (в началото на смяната)


	[image: image525.emf]
	Местонахождение в края на работния ден (в края на смяната)


	[image: image526.emf]
	От пътно превозно средство


	[image: image527.emf]
	Разпечатка – карта на водача


	[image: image528.emf]
	Разпечатка – превозно средство / DTCO 1381


	[image: image529.emf]
	Вписване – превозно средство / DTCO 1381

	[image: image530.emf]
	Показване на карта на водача


	[image: image531.emf]
	Показване на превозното средство / DTCO 1381 


	[image: image532.emf]
	Местно време


	[image: image533.emf]
	Корекция на универсално координирано време


	
	Карти 

[image: image534.emf]
Карта на водача

[image: image535.emf]
Карта на превозвача

[image: image536.emf]
Контролна карта 

[image: image537.emf]
Сервизна карта

[image: image538.emf]
Няма карта

Управление
[image: image539.emf]
Екипаж
[image: image540.emf]
Време на управление – две седмици

Разпечатки
[image: image541.emf]
Дневни дейности на водача (дневна стойност) от картата на водача

[image: image542.emf]
Събития и неизправности от картата на водача

[image: image543.emf]
Дневни дейности на водача (дневна стойност) от DTCO 1381

[image: image544.emf]
Събития/неизправности от DTCO 1381
[image: image545.emf]
Превишена скорост

[image: image546.emf]
Технически данни

[image: image547.emf]
Профил * на скоростта 

[image: image548.emf]
Профил  * на оборотите в минута 

Дисплеи
[image: image549.emf]
Дневни дейности на водача (дневна стойност) от картата на водача

[image: image550.emf]
Събития и неизправности от картата на водача

[image: image551.emf]
Дневни дейности на водача (дневна стойност) от превозното средство / DTCO 1381

[image: image552.emf]
Събития/неизправности от превозното средство / DTCO 1381

[image: image553.emf]
Превишена скорост

[image: image554.emf]
Технически данни
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Преглед на пиктограмите                                        9. Примерни пиктограми и разпечатки                               

	Събития

	[image: image555.emf]
	Поставяне на невалидна карта за тахограф 


	[image: image556.emf]
	Застъпване във времето


	[image: image557.emf]
	Поставяне на карта на водача на ППС по време на управление


	[image: image558.emf]
	Превишена скорост


	[image: image559.emf]
	Неизправност при комуникацията със сензора


	[image: image560.emf]
	Настройване на времето (от сервиз)


	[image: image561.emf]
	Различие в картите


	[image: image562.emf]
	Управление на ППС без валидна карта на водача


	[image: image563.emf]
	Последният процес на картата не е завършен правилно


	[image: image564.emf]
	Прекъсване на захранването


	[image: image565.emf]
	Нарушаване на сигурността


	[image: image566.emf]
	Контрол на превишената скорост



	Неизправности
[image: image567.emf]
Неизправност в картата

[image: image568.emf]
Неизправност в дисплея

[image: image569.emf]
Неизправност в принтиращото устройство

[image: image570.emf]
Вътрешна неизправност DTCO 1381

[image: image571.emf]
Неизправност при изтегляне на данни

[image: image572.emf]
Неизправност в сензора

Предупреждения, свързани с работно време
[image: image573.emf]
Прекъсване на работата!

Процес на ръчно вписване
[image: image574.emf]
Край на смяната?

[image: image575.emf]
Потвърждаване или вписване на „местонахождението” в края на смяната

[image: image576.emf]
Начало на новата смяна

[image: image577.emf]
Вписване на „местонахождението” в началото на смяната


	Работни съобщения
[image: image578.emf]
Грешно вписване

[image: image579.emf]
Невъзможен достъп до менюто

[image: image580.emf]
Моля, впишете

[image: image581.emf]
Невъзможно разпечатване 

[image: image582.emf]
Отворено чекмедже

[image: image583.emf]
Няма хартия

[image: image584.emf]
Забавяне на разпечатването

[image: image585.emf]
Повредена карта

[image: image586.emf]
Грешна карта

[image: image587.emf]
Невъзможно изваждането на картата

[image: image588.emf]
Забавяне на процеса

[image: image589.emf]
Непоследователно записване

[image: image590.emf]
Вътрешна неизправност

[image: image591.emf]
скоростни импулси при изключен двигател
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9. Примерни пиктограми и разпечатки                                                Символи на държави

■ Символи на държави
	Определяне на стойности


	A

	Австрия


	AL

	Албания


	AND

	Андора


	ARM

	Армения


	AZ

	Азербайджан


	B

	Белгия


	BG

	България


	BIH

	Босна и Херцеговина


	BY

	Беларус


	CH

	Швейцария


	CY

	Кипър


	CZ

	Република Чехия


	D

	Германия


	DK

	Дания


	E

	Испания (¹

	EC

	Европейска общност


	EST

	Естония


	EUR

	Останалата част от Европа


	F

	Франция


	FIN

	Финландия


	FL

	Лихтенщайн


	FR

	Фариорски острови


	GE

	Грузия


	GR

	Гърция


	H

	Унгария


	HR

	Хърватска


	I

	Италия


	IRL

	Ирландия


	IS

	Исландия


	KZ

	Казахстан


	L

	Люксембург


	LT

	Литва



	
	LV

Латвия

M

Малта

MC

Монако

MD

Република Молдова

MK

Македония

N

Норвегия

NL

Холандия

P

Португалия

PL

Полша

RO

Румъния

RSM

Сан Марино

RUS

Руска федерация 

S

Швеция

SK

Словакия

SLO

Словения

TM

Туркменистан

TR

Турция

UA

Украйна

UK

Обединеното кралство, Олдърни, Гърнси, Джърси, О-в Ман, Гибралтар 

UNK

Неизвестно

V

Ватикана

WLD

Останалата част от света

YU

Югославия

(¹[image: image592.emf]Виж „Символи на регионите” на стр. 102.  
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Символи на държави                                                9. Примерни пиктограми и разпечатки                                       

► Символи на регионите 
	Определяне на стойности - Испания

	AN
	Андалусия 

	AR
	Арагон

	AST
	Астурия

	C
	Кантабрия

	CAT
	Каталония 

	CL
	Кастиля-Леон 

	CM
	Кастиля-Ла Манча 

	CV
	Валенсия

	EXT
	Екстрамадура

	G
	Галисия

	IB
	Балеарски острови

	IC
	Канарски острови

	LR
	Ла Риоха

	M
	Мадрид

	MU
	Мурсия

	NA
	Навара

	PV
	Общност на Баските

	               [image: image593.emf]
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9. Примерни пиктограми и разпечатки                                              Примерни разпечатки

■ Примерни разпечатки 

►  Дневна разпечатка: Дейности от картата на водача 
[image: image594.emf]
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[image: image595.emf]
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9. Примерни пиктограми и разпечатки                                              Примерни разпечатки

[image: image596.emf]
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Примерни разпечатки                                              9. Примерни пиктограми и разпечатки                                      

► Разпечатка: Събития/ неизправности от картата на водача

[image: image597.emf]
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9. Примерни пиктограми и разпечатки                                              Примерни разпечатки

► Дневна разпечатка: Информация за дейностите на водача на превозното средство
[image: image598.emf]
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[image: image599.emf]
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[image: image600.emf]
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Примерни разпечатки                                              9. Примерни пиктограми и разпечатки                                      

► Разпечатка: Събития/ неизправности  -  превозно средство   

[image: image601.emf]
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[image: image602.emf]
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► Разпечатка: Превишена скорост
[image: image603.emf]
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9. Примерни пиктограми и разпечатки                                              Примерни разпечатки

► Разпечатка: Технически данни
[image: image604.emf]
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Примерни разпечатки                                              9. Примерни пиктограми и разпечатки  
	[image: image605.emf]

	► Разпечатка: Профил на скоростта *
[image: image606.emf]
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9. Примерни пиктограми и разпечатки                                               Примерни разпечатки

[image: image607.emf]
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Примерни разпечатки                                               9. Примерни пиктограми и разпечатки                                      

	►Разпечатка: Профил на оборотите в минута *
[image: image608.emf]

	[image: image609.emf]
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9. Примерни пиктограми и разпечатки                                               Примерни разпечатки

[image: image610.emf]
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Обяснения на примерни разпечатки
              9. Пиктограми и примерни разпечатки 

■ Обяснения на примерни разпечатки
	[image: image611.emf]
Всяка разпечатка се състои от поредица от различни групи данни, които са определени от групов обозначител (1).
Една група от данни съдържа един или няколко записа на данни, които се определят чрез обозначител на въведени данни (2).

Обозначителят на запис данни няма да бъде разпечатан веднага след груповия обозначител!

► Легенда за групите данни

[image: image612.emf]
Дата и час на разпечатката (UTC време)
[image: image613.emf]
Вид на разпечатката:

[image: image614.emf]= Дневна разпечатка на дейностите на водача от картата на водата

[image: image615.emf] = Събития и грешки от картата на водача

[image: image616.emf]= Дневна разпечатка, дейности на водача от DTCO 1381

[image: image617.emf] = Събития и грешки от DTCO 1381
[image: image618.emf] = Превишаване на скорост

Когато „Превишаване на скорост” е разпечатано, стойността, която е определена за ограничение на скоростта, също ще бъде разпечатана.
[image: image619.emf]= Технически данни за DTCO 1381
[image: image620.emf]= Дневна разпечатка Профил на скоростта *

[image: image621.emf] = Дневна разпечатка Профил на оборотите в минута *

	[image: image622.emf]
Информация за притежателя на поставената тахографска карта:

[image: image623.emf]= Контрольор

[image: image624.emf]= Водач

[image: image625.emf] = Превозвач

[image: image626.emf]= Сервиз/ център за проверки

· Фамилно име на длъжностното лице(или на органа)  

· Собствено име на длъжностното лице

· Идентификация на картата

Ако тахографът не е свързан с определено лице, то вместо името на лицето ще бъде разпечатано името на контролния орган, на фирмата превозвач, или на сервиза.

[image: image627.emf]
Информация за притежателя на другата тахографска карта:

· Фамилно име на водача 

· Собствено име на водача

· Идентификация на картата

· Картата е валидна до ...

[image: image628.emf]
Идентификация на превозното средство:

· Идентификационен номер на превозното средство

· Оторизираща държава-членка и регистрационен номер на превозното средство

[image: image629.emf]
Идентификация на DTCO 1381:

· Производител на тахографа
· Фабричен номер на тахографа DTCO 1381

[image: image630.emf]
Последно калибриране на DTCO :
· Име на сервиза

· Идентификация на сервиза

· Дата на калибриране

[image: image631.emf]
Последна контролна проверка:

· Идентификация на контролната карта

· Дата, час и вид на контролната проверка

[image: image632.emf] = Сваляне на информация от картата на водача

[image: image633.emf] = Сваляне на информация от DTCO 1381

[image: image634.emf] = Разпечатване

[image: image635.emf] = Показване върху дисплея
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	[image: image636.emf]
	Списък на всички дейности на водача, в реда на тяхното изпълнение:

· Календарен ден на разпечатката и брояч за ползване (брой дни, през които картата е била използвана.)

	[image: image637.emf]
	· ? = Период от време, през който картата не е била поставяна

· Начало, край и продължителност

· Например: ръчно въведена дейност, след поставяне на картата на водача, с пиктограма, начало, край и продължителност

	[image: image638.emf]
	Поставяне на картата на водача в отвора (отвор за карти 1 или отвор за карти 2)

· Оторизираща държава-членка и регистрационен номер на превозното средство

· Километражен брояч, отчитащ кога картата е била поставена


	[image: image639.emf]
	Дейности при поставена карта на водача:

· Начало, край, продължителност и статус на шофирането

· = Работа на екипажа

*     = Периоди за почивка с минимална продължителност един час 


	[image: image640.emf]
	Специални състояния:

· Час на вписването и пиктограма, например: ферибот или влак



	[image: image641.emf]
Изваждане на картата на водача:

· Отчитане с километражен брояч и изминато разстояние от последното поставяне  

[image: image642.emf]
Внимание: Възможна е непоследователност в записването на данните, тъй като настоящият ден е бил запазен два пъти в тахографската карта.


	[image: image643.emf]
Незавършено действие:

· Продължителността на действието и дневните обобщения може да са дадени в непълен вид, когато разпечатките се правят докато картата на водача е поставена. 
[image: image644.emf]
Начало на списък на всички дейности на водача в DTCO 1381: 
· Календарен ден на разпечатката (дата на запитване) 

· Отчитане на километражния брояч в периодите от време между 00:00 и 23:59ч.

[image: image645.emf]
Хронология на всички дейности от отвор за карти 1

[image: image646.emf]
Периоди от време, през които в отвор за карти 1 не е имало поставена карта: 
· Отчитане на километражния брояч в началото на периода от време

· Зададена дейност или дейности в този период от време

· Отчитане на километражния брояч в края на периода от време и изминато разстояние
[image: image647.emf]
Поставяне на картата на водача:

· Фамилно име на водача 

· Собствено име на водача

· Идентификация на картата

· Картата е валидна до ...

[image: image648.emf]
· Оторизация от държава -членка и официален регистрационен номер на предишното превозно средство

· Датата и часа, в който картата е била извадена от предишното превозно средство 
[image: image649.emf]
· Отчитане с километражен брояч, когато картата на водача е поставена

М = записът е бил направен ръчно
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	[image: image650.emf]
	Списък на дейностите:

· Пиктограма на дейността, начални и крайни часове, продължителност и статус на шофирането

· = Работа на екипажа

*     = Периоди за почивка, по-дълги от 1 ч.

	[image: image651.emf]
	Въвеждане на специални състояния: 

· Начални и крайни часове, както и пиктограма на състоянието
[image: image652.emf]= Трансфер с ферибот или влак

OUT = Не се изисква отчитаща апаратура

	[image: image653.emf]
	Изваждане на картата на водача: 

· Отчитане на километражния брояч и изминато разстояние 


	[image: image654.emf]
	Хронология на всички дейности от отвор за карти 2 


	[image: image655.emf]
	Дневно обобщение

	[image: image656.emf]
	Въведени местоположения: 

· [image: image657.emf] = Начален час с държава и регион (ако е приложимо)

· [image: image658.emf] = Краен час с държава и по възможност регион

· Отчитане на километражния брояч за превозното средство


	[image: image659.emf]
	Обобщение на периодите от време без карта на водач в отвора за карти 1: 

· Въведени местоположения в хронологичен ред (без запис в примера)

· Общо дейности от отвора за карти 1


	[image: image660.emf]
	Обобщение на периодите от време „без карта на водач” в отвора за карти 2: 

· Въведени местоположения в хронологичен ред (без запис в примера)

· Общо дейности от отвора за карти 2



	
	[image: image661.emf]
Дневно обобщение „Общи стойности на дейностите” от картата на водача:

· Сумарно време за шофиране и изминато разстояние

· Сумарни периоди на работа и време на разположение

· Сумарни периоди от време за почивка и неизвестно време

· Сумарни периоди за дейностите на екипажа 
[image: image662.emf]
Обобщение на всички дейности, хронологично подредени спрямо водача (общо за всеки водач и от двата отвора за карти): 
· Фамилно име, собствено име, идентификация на картата на водача 

· [image: image663.emf] = Начален час с държава и регион (ако е приложимо)

       [image: image664.emf] = Краен час с държава и по възможност регион

· Дейности на настоящия водач с: Сумарно време за шофиране и изминато разстояние, сумарно работно време и време на разположение, сумарно време за почивки, сумарно време за дейностите на екипажа

Забележка: В примерната разпечатка, водачът Антон Макс първоначално е работил като водач 2, а след това като водач 1. Сумата от дейностите се извлича и от двата отвора за карти.

[image: image665.emf]
Списък на петте последно запазени събития или грешки в картата на водача.
[image: image666.emf]
Списък на всички запазени събития в картата на водача, подредени според вида грешка и датата.

[image: image667.emf]
Списък на всички запазени грешки в картата на водача, подредени според вида грешка и датата. 
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    Обяснения на примерни разпечатки
	[image: image668.emf]
	Запис на данните за събитие или грешка: 

Ред 1:

· Пиктограма на събитието или грешката

· Дата и начало

Ред 2:

· Събитията, които са породени от пробив в защитата, се класифицират с помощта на допълнителен код.

[image: image669.emf]Виж „Цел  - записване на данни по време на събития или грешки” на страница 124.
· Продължителност на събитието или грешката

Ред 3:

· Оторизация от държава-членка и официален регистрационен номер на превозното средство, в което са възникнали събитията или грешките.

	[image: image670.emf]
	Списък на петте последно запазени или все още действащи събития/ грешки в DTCO 1381. 

	[image: image671.emf]
	Списък на всички записани или продължаващи събития от DTCO 1381.

	[image: image672.emf]
	Списък на всички записани или продължаващи грешки от DTCO 1381.

	[image: image673.emf]
	Вписване на данни за събитието или грешката

Ред 1:

· Пиктограма на събитието или грешката



	
	[image: image674.emf]
· Кодиране с цел записване на данни.

[image: image675.emf]Виж „Цел - записване на данни по време на събития или грешки” на страница 124.
· Дата и начало

Ред 2:

· Събития, които са породени от пробив в защитата, се класифицират с помощта на допълнителен код.

[image: image676.emf]Виж „Кодиране за по-подробно описание” на страница 126.
· Брой подобни събития за същия ден.

[image: image677.emf]Виж „Брой подобни събития” на страница 125.
· Продължителност на събитието или грешката

Ред 3:

· Идентификация на картата (картите) на водача (максимум до четири записа), която е била поставена в началото или в края на събитието или грешката.

· [image: image678.emf] се появява, когато няма поставена карта на водач.
[image: image679.emf]
Идентификация на DTCO 1381:

· Производител на тахографа
· Адрес на производителя на тахографа

· Фабричен номер

· Номер на типа одобрение

· Сериен номер

· Година на производство

· Версия и дата на инсталиране на потребителския софтуер

[image: image680.emf]
Идентификация на сензора: 

· Сериен номер

· Номер на типа одобрение

· Дата на първоначална инсталация
[image: image681.emf]
Дата на калибриране 
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	[image: image682.emf]
	Списък на данните за калибрирането (в записаните данни):

· Име и адрес на сервиза

· Идентификация на сервиза

· Картата на сервиза е валидна до ...

	[image: image683.emf]
	· Дата и цел на калибрирането:

1 = Активиране (вписване на данните за калибрирането, известни по време на активирането)

2 = Първоначална инсталация (първите данни за калибриране след активирането на DTCO 1381)

3 = Инсталация след ремонт – заменена част (първи данни за калибриране в настоящото превозно средство)

4 = Периодична инспекция (данни за калибриране от периодична инспекция)

· Идентификационен номер на превозното средство

· Оторизираща държава-членка и официален регистрационен номер

Забележка: В примера, тези данни са на разположение само в записа на следващи данни.

· w = Отличителен коефициент на превозното средство

· к = Нагласена постоянна величина в DTCO 1381 за настройките на скоростта

· l = Действителен размер на окръжността на гумата

· [image: image684.emf] = Размер на гумата

· > = Настройки на ограничителя на скоростта

		Старо и ново отчитане на километражния брояч 


	[image: image685.emf]
	Настройки за времето 



	
	[image: image686.emf]
Списък на всички данни, налични за настройките на времето:

(в записаните данни)

· Дата и час, стари показания
· Дата и час, променени показания
· Име на сервиза, настроил времето

· Адрес на сервиза

· Идентификация на сервиза

· Картата на сервиза е валидна до ...

Забележка: Във вторият запис на данни може да бъде видяно, че UTC времето е било сверено от оторизиран сервиз. 

[image: image687.emf]
Последното записано събитие и настоящата грешка: 

· ! = Последно събитие, дата и час

· х = Последна грешка, дата и час

[image: image688.emf]
Информация за контрол на „превишаването на скорост”: 

· Дата и час на последния контрол
· Дата и час на първият случай на превишена скорост от последния контрол насам и брой на последващите случаи на превишена скорост.
[image: image689.emf]
Първи случай на превишена скорост от последния контрол насам.

[image: image690.emf]
Петте най-сериозни случая на превишена скорост през последните 365 дни. 
[image: image691.emf]
10-те последно записани случая на превишена скорост. За всеки ден се записва най-сериозният случай на превишена скорост.
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    Обяснения на примерни разпечатки
	[image: image692.emf]
	Записи по време на случаи на превишена скорост (подредени хронологично подредени спрямо най-високата средна скорост):
· Дата, час и продължителност на превишаването на скоростта

· Най-високата средна скорост на случая на превишаване на скорост, брой подобни събития за същия ден

· Фамилно име на водача

· Собствено име на водача

		· Идентификация на картата на водача

Забележка: Ако в групата не се появява запис на данни за случай на превишена скорост, тогава излиза следното: [image: image693.emf]

	[image: image694.emf]
	Информация, записана на ръка:

· [image: image695.emf] = Място на извършения контрол

· [image: image696.emf] = Подпис на контрольора

· [image: image697.emf] = Начален час

· [image: image698.emf] = Краен час

· [image: image699.emf] = Подпис на водача


	[image: image700.emf]
	Информация за притежателя на карата на записания профил:

· Фамилно име на водача

· Собствено име на водача

· Идентификация на картата

Забележка: Липсваща информация за притежателя на картата означава: няма поставена карта в отвора за карти 1.

· Начало на въвеждането на профила с дата и час

· Край на въвеждането на профила с дата и час


	
	Създадени са нови профили:

· Чрез поставяне/ изваждане на тахографска карта в/ от отвора за карти 1

· Чрез смяна на деня

· Чрез сверяване на UTC времето

· Чрез прекъсване на захранването
[image: image701.emf]
Записване на профила за скорост:

· Списък на определените граници на скоростта и период на действие на тези граници

· Граница: 0 <=v< 1 =
Превозното средство не се движи

Профилът на скоростта се дели на 16 зони. По време на инсталация, индивидуалните граници могат да бъдат нагласени поотделно.

[image: image702.emf]
Въвеждане на профили на оборотите в минута: 
· Списък на определените граници на оборотите в минута на двигателя и период в тези граници

· Граница: 0 <=n< 1 = 
Двигателят е изключен

· Граница: 3281 <=n< х = 
неограничен

Профилът на оборотите в минута се дели на 16 зони. По време на инсталация, индивидуалните граници могат да бъдат нагласени поотделно. 
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■ Цел - записване на данни по време на събития или грешки
	За всяко установено събитие или всяка установена грешка, DTCO 1381 ще регистрира и запази данните според определените правила.

[image: image703.emf]
(1) Защо се записват данните
(2) Брой подобни събития през същия ден

Целта на записването на данни (1) показва защо събитието или грешката са били записани. Събития от един и същи вид, които се появяват няколко пъти през същия ден, се показват в позиция (2). 

	► Цел на кодирането на запис на данни

Следният общ преглед показва събитията и грешките, подредени според вида на (причината за) грешка и задачата на целта за записване на данни:

Събития

Пиктограма/ причина

Цел

[image: image704.emf]
Конфликт на карти

0

[image: image705.emf]
Шофиране без валидна карта

1/ 2/ 7

[image: image706.emf]
Поставяне на карта по време на шофиране

3

[image: image707.emf]
Картата не е затворена

0

[image: image708.emf]
Превишена скорост

4/ 5/ 6

[image: image709.emf]
Прекъснато захранване

1/ 2/ 7

[image: image710.emf]
Грешка в сензора

1/ 2/ 7

[image: image711.emf]
Пробив в защитата

0

[image: image712.emf]
Застъпване на време (1
- 

[image: image713.emf]
Невалидна карта (2
-

Грешки
Пиктограма/ причина

Цел

[image: image714.emf]
Грешка на картата

0

[image: image715.emf]
Вътрешна грешка

0/ 6

[image: image716.emf]
Грешка на принтера

0/ 6

[image: image717.emf]
Грешка на дисплея
0/ 6

[image: image718.emf]
Грешка при сваляне на информация

0/ 6

[image: image719.emf]
Грешка на сензора

0/ 6

(1 Това събитие ще бъде запазено само на картата на водача
(2 DTCO 1381 няма да запази това събитие
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Цел - записване на данни по време на събития или грешки
	Общ преглед на причините за записване на данни
0 = Едно от 10-те най-скорошни (или последни) събития или  грешки.

1 = Най-дългото събитие от състоялите се през последните 10 дни.

2 = Едно от 5-те най-дълги събития през последните 365 дни.

3 = Последното събитие от състоялите се през последните 10 дни.

4 = Най-сериозното събитие от състоялите се през последните 10 дни.

5 = Едно от 5-те най-сериозни събития през последните 365 дни.

6 = Първото събитие или грешка, което се е появило след последното калибриране.

7 = Действащо/ продължаващо събитие или грешка.

Брой подобни събития

0 = За това събитие няма нужда да се запазва „Брой на подобни събития”.

1 = Едно събитие от този вид се е случило през същия ден.

2 = Две събития от този вид са се случили през същия ден, но само едно е било запазено.

n = “n” събития от този вид са се случили през същия ден, но само едно е било запазено.


	► Кодиране с цел по-подробно описание
[image: image720.emf]
Събития, причинени от пробив в защитата [image: image721.emf]се класифицират с помощта на допълнително кодиране (1).

Кодове за пробив в защитата, свързани с DTCO 1381

16 = Няма допълнителна информация

17 = Неуспешно удостоверяване на сензора

18 = Грешки при удостоверяването на картата на    водача

19 = Неоторизирани промени в сензора

20 = Нарушена цялост, автентичността на данните в картата на водача не е потвърдена.

21 = Нарушена цялост, автентичността на запазените потребителски данни не е потвърдена.

22 = Грешка при прехвърляне на вътрешни данни

23 = Неоторизирано отваряне на кутията на устройството

24 = Манипулиране на хардуера

Кодове за пробив в защитата, свързани с импулсен сензор KITAS 2171
32 = Няма допълнителна информация

33 = Неуспешно удостоверяване 

34 = Нарушена цялост, автентичността на данните в паметта не е потвърдена.

35 = Грешка при прехвърляне на вътрешни данни

36 = Неоторизирано отваряне на кутията на устройството

37 = Манипулиране на хардуера



125
Цел - записване на данни по време на събития или грешки         9. Пиктограми и примерни разпечатки 
126
________________________________________________Справочник на основните термини

■  Справочник на основните термини
	В
Вариант ADR

15

Символ на устройството

15

Функционални отклонения

16

Варианти на дисплея

17

Данни, показвани на дисплея по време на път

18

Данни, показвани на дисплея при спряло превозно средство

19

Дисплей при включен двигател

17

Извън обхват

20

Как да изберете от менюто

19

Неактивирано устройство

20

Поведение при нисък волтаж

21

Показване на съобщения

19

Режим на готовност

17

Стандартен дисплей

18

Трансфер с ферибот или влак

20

Вписване на данни

61

Въвеждане на начална държава

61

Въвеждане на начало на ферибот/ влак

62

Въвеждане на крайна държава

61

Въвеждане на външно начало/ край

62

Настройване на местно време

62

Сверяване на UTC

63

Г
Грижа и поддръжка

94

Действия при поправка/ замяна на DTCO 1381 

94

Задължителни проверки на тахографа 

94

Почистване на DTCO 1381

94


	З
Законови изисквания

10

Задължения на водача

10

Задължения на превозвача

11

Съхранение на разпечатаната информация

11

И

Изхвърляне на системните компоненти

94

Инструментален дисплей

68, 86

Интерфейс за извличане на данни 

15

Пинове - функция

95

Свързване към интерфейса за изтегляне на данни

26

К

Как да превръщаме местното време в универсално координирано време

93

Какво да правите при задръстване с хартия

48

Карта на водача

83

Данни на картата на водача на ППС

87

Изваждане на картата на водача

42

Поставяне на картата на водача

30

Карта на превозвача 

83

Данни на картата на превозвача

89

Изваждане на картата на превозвача

27

Поставяне на картата на превозвача

24

Функции на картата на превозвача

24

Функции на менюто в режим "Превозвач"

25

Комбинации от пиктограми

99

Край на разпечатката

48
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	Н
Настройване на езика

51

Настройки

39

Автоматични настройки

39

Наблюдение на дейностите

40

Ръчни настройки

39

Ръчно направени записи на дейности

41

Неизправности

72

Нисък волтаж

21

О
Общи инструкции

7

Законови изисквания

10

Начин на представяне

8

Опасност от нараняване

9

Работа с DTCO 1381

9

Работа с тахографски карти

12

Риск от ПТП

9

„Отписване” на превозвача

28

Опасност от нараняване

46

Описание на продукта

79

Данни в паметта за данни

90

Екрани

81

Записване и запаметяване

80

Разпечатка и изходни данни

81

Функции на DTCO 1381

80

Определения

8

Водач 1

8

Водач 2

8

П

Пиктограми

98

Показване на дневна стойност от картата на водача

64

Показване на дневна стойност от паметта за данни

65


	Показване на превозвач

66

Показване на случаи на превишаване на скорост

65

Показване на събития от картата на водача

64

Показване на събития от паметта за данни

65

Показване на технически данни

66

Поставяне на хартиена лента

46

Предупреждения за работното време

74

Примерни разпечатки 

103

Действия от картата на водача 

103

Информация за действията на водача от превозното средство

107

Обяснения

118

Превишаване на скорост

112

Профил на оборотите в минута

116

Профил на скоростта

114

Събития/ неизправности от картата на водача

106

Събития/ неизправности от превозното средство   

110

Технически данни

113

Процедура по вкарване на данни

38

Избор на държава

38

Искане за вкарване на информация

38

Прекъсване на процедурата за вкарване на данни

38

Разчитане на картата на водача

38

Първи стъпки при работа с устройството

14

За водача

14

За превозвача

14
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	Р

Работни елементи
15
Бутон за отключване

16

Бутони за менюто

16

Водач 1 - клавиатура

15

Водач 2 - клавиатура

15

Дисплей

15

Интерфейс за извличане на данни 

16

Отвор за карта 1

15

Отвор за карта 2

16

Режещо ръбче 

16

Работни съобщения
75
Разпечатване на данни

47

Как да откажете разпечатването

47

Как да започнете да разпечатвате

47

Какво да правите когато разпечатвате

48

Разпечатване на дневна стойност от картата на водача

57

Разпечатване на дневна стойност от паметта за данни

59

Разпечатване на дневна стойност от тахографската карта

43

Разпечатване на профил на оборотите в минута *

60

Разпечатване на профил на скоростта

60

Разпечатване на случаи на превишаване на скорост

59

Разпечатване на събития от картата на водача

58

Разпечатване на събития от паметта за данни

59

Разпечатване на технически данни

59

Регистриране на превозвач

25

Режими на работа 

82

Работен режим

29

Режим „Превозвач”

23


	Риск от инцидент

68

Ръководство за менюто след като картата на превозвача бъде извадена

43

Ръководство за менюто след като картата на превозвача бъде поискана

28

Ръководство за менюто след поставяне на картата на водача

31

Ръководство за менюто след поставяне на картата на превозвача

25

Ръчно вписване на информация

32

Задаване на дейности към смяната

35

Продължаване на работната смяна

33

С
Сваляне на данни

26

Сензор KITAS 2117

86

Символи на държави

101

Символи на регионите 

102

Смяна на водач/ ППС

44

Работа с различни тахографи

44

Софтуер

26,86

Стандартен екран

18

Структура на менюто

55

Събития

70

Съобщения

67

Когато се появи съобщение

68

Приемане на съобщения

69

Т
Тахографски карти

83

Технически данни

95
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�   Предупреждение





Предупреждаващите съобщения показват възможен риск от нараняване или произшествие.





�   Внимание!


Текстът под или до този символ съдържа важна информация, която ще ви помогне да избегнете загуба на информация, да предотвратите повреда в устройството и да спазите изискванията на закона.





�   Опасност от нараняване





Вие или други лица могат да получат наранявания от отворено чекмедже на принтера. 


Отваряйте чекмеджето на принтера само тогава, когато поставяте хартиена лента. През останалото време се уверете, че чекмеджето на принтера е винаги затворено.





В зависимост от обема разпечатана информация, термо главата на принтера може да стане много гореща!





Изчакайте главата на принтера да се охлади преди да поставите нова хартиена лента.








�   Спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството DTCO 1381!








�   Риск от ПТП





Докато шофирате е възможно да се появят съобщения на дисплея. Също така е възможно автоматичното изваждане на картата на водача поради проблем със сигурността.





Не позволявайте подобни неща да ви разсейват; вместо това продължете да насочвате цялото си внимание към безопасното управление на превозното средство.





� Бялата карта на водача е персонална. Водачът използва тази карта, за да идентифицира при ползване на DTCO 1381. Картата на водача не може да бъде ползвана от други лице!





�    Всяко лице, което променя по


какъвто и да било начин тахографа или сигнала, който се подава към устройството и така оказва влияние върху записа и паметта на тахографа, особено ако го е направило с цел измама, може да наруши законовата или нормативна база.





Забранено е да се фалшифицират, укриват или унищожават тахографски записи, тахографски карти и разпечатани документи. 





�  Жълтата карта на превозвача е предназначена за притежателите и операторите на превозни средства с инсталиран дигитален тахограф и не може да бъде прехвърляна на други лица.


Картата на превозвача не трябва да се използва за управление на превозното средство!


          





� Тези инструкции за работа с устройството не съдържат законовите изисквания, които са в сила за съответните страни. Ако е необходимо, те също трябва да бъдат спазени.








� DTCO 1381 трябва да бъде незабавно  и правилно активирано от оторизиран сервиз .








� Ако подаваното към устройството захранване е с необходимия волтаж, а на дисплея постоянно се появява символа �, трябва да се свържете с оторизиран сервиз. 


Когато DTCO 1381 е неизправно, сте задължен да отбелязвате дейностите, като ги вписвате ръчно.


�Вижте „Ръчно вписване на дейности”  на страница 41.





� Превозвачът има задължение да осигури правилното ползване на картата/картите на превозвача.


Моля, спазвайте законовите и нормативни изисквания на вашата държава!





�  Изтеглянето на данни е задължително в някои държави-членки. 


Моля, спазвайте законовите и нормативни изисквания на вашата държава!





� В съответствие с правилните навици за управление на превозно средство, описани в Директивата, и от гледна точка на безопасността на пътя, ви молим да не правите опити да поставяте картата / картите на водача, когато автомобилът е в движение!








� Според нормативните изисквания,  дейностите, които не могат да бъдат записани от DTCO 1381 (когато водачът не е в превозното средство) трябва да бъдат вписани ръчно на картата на водача.





Винаги когато вписвате ръчно информация, в DTCO 1381, която съдържа час, трябва да я изписвате в универсално координирано време.


�Вижте„Как да превръщаме местното време в универсално координирано време” на страница 93.











� Важно!


В края на работната смяна или по време на почивка, винаги настройвайте дейността на �.


В противен случай, DTCO 1381 ще запази информация за време на работа � за водач 1 и време на разположение �за водач 2! 











� Моля, имайте предвид следното!


DTCO 1381 изчислява въз основа на действително определени период на управление на превозното средство и предупреждава водача при надвишаване на времето за управление (преди задължителна почивка)! 


Тези сумарни периоди на управление не предвиждат правното тълкуване на „непрекъснат период на управление"








� Когато водачът на превозното средство се смени, картата на водача трябва да бъде извадена от отвора за карти.


�Вижте„Смяна на водач/ превозно средство по време на работа” на страница 44.











� 


Моля, спазвайте законовите и нормативни изисквания, които са приложими във вашата държава! 











Задаване на дейности към смяната





Край на смяната





Доп.


дейност





Начало на смяната





� Моля следвайте законовите и нормативни разпоредби, приложими във вашата държава!








�   Опасност от нараняване


В зависимост от обема принтирана информация, термалната принтерна глава може да стане много гореща. Може да си изгорите пръстите!


Бъдете внимателни, когато поставяте хартиената лента, или изчакайте докато главата на принтера се охлади.





�   Опасност от нараняване


Уверете се, че чекмеджето на принтера е винаги затворено. Вие, както и други хора, може да се нараните от отворено чекмедже на принтера. 





Моля, следете предупредителните съобщения!


�Виж “Поставяне на хартиена лента” на страница 46.








�





�   Съгласно Регламентите, водач 1 и водач 2 трябва отделно да въведат в тахографа държавата, в която съответния водач започва или приключва смяната си.





�   Моля, следвайте законовите и нормативни разпоредби, приложими във вашата държава!





�   Ако отклонението на показаното UTC време е повече от 20 минути, моля, свържете се с оторизиран сервиз.





�   Риск от инцидент


Докато шофирате, може да се появят съобщения върху екрана. Също така е възможно, картата на водача да се извади автоматично, заради пробив в защитата.


Не се разсейвайте от това; вместо това, продължете да фокусирате вниманието си върху безопасното шофиране.





�   Ако тахографът не работи правилно, вие (като водач) носите отговорност за отбелязването на информация относно дейностите, които няма да се записват или разпечатват от тахографа, като я записвате на отделен лист или върху гърба на хартиената лента.


�Виж “Ръчно направени записи на дейности” на страница 41.








�   Ако дадено събитие се повтаря   редовно, моля, свържете се с оторизиран сервиз.








�   Ако една грешка се повтаря   редовно, моля, свържете се с оторизиран сервиз.








�   DTCO 1381 може да прави изчисления само на базата на действителните определени времена за шофиране и периоди за почивка.


Обаче, тези натрупващи се времена за шофиране не предвиждат законово тълкувание!





V = Неограничени права за                         достъп
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